Petunjuk Lanjut > Perawatan > Melakukan Perawatan dari Komputer > Membersihkan Bagian Dalam Pencetak

# Membersihkan Bagian Dalam Pencetak

Fungsi pembersihan pelat bawah memperbolehkan Anda untuk mencegah noda pada sisi kebalikan lembar kertas. Laksanakan pembersihan pelat bawah sebelum Anda melaksanakan pencetakan dupleks.
Laksanakan juga pembersihan pelat bawah jika noda tinta yang disebabkan oleh sesuatu selain data pencetakan muncul pada halaman yang dicetak.

Prosedur pelaksanaan pembersihan pelat bawah adalah sebagai berikut:

## Pembersihan Pelat Bawah

1. Buka jendela pengesetan pengandar pencetak

2. Klik Pembersihan Pelat Bawah pada tab Perawatan

   Kotak dialog Pembersihan Pelat Bawah terbuka.

3. Muatkan kertas ke dalam pencetak

   Seperti yang dijelaskan dalam kotak dialog, lipat kertas biasa berukuran A4 atau Letter menjadi dua secara horizontal, dan kemudian buka lipatan kertas tersebut.
   Muatkan kertas ke dalam tatakan belakang dalam orientasi potret dengan bagian punggung lipatan menghadap ke bawah.

4. Laksanakan pembersihan pelat bawah

   Pastikan pencetak nyala dan klik Laksanakan.
   Pembersihan pelat bawah dimulai.

Atas halaman