高级指南 > 从计算机中打印 > 使用其他应用程序软件打印 > 多种打印方法 > 无边距打印

# 无边距打印

无边距打印功能可以放大数据使其略微超出纸张，从而使打印的数据没有任何边距。 不使用无边距打印功能时，将在打印数据的四周留有边距。 如果要使打印数据(如照片)不带任何边距，请选择无边距打印。

执行无边距打印的步骤如下：

## 设置无边距打印

1. 打开打印机驱动程序设置窗口

2. 设置无边距打印

   在页设置选项卡上选中了无边距打印复选框。

   出现确认信息时，单击确定。
   出现信息提示您更改介质类型时，请从列表中选择介质类型并单击确定。

3. 检查纸张尺寸

   检查页尺寸列表。 如果想要更改此项，请从列表中选择其他页尺寸。 列表仅显示适用于无边距打印的尺寸。

4. 调整纸张的扩展量

   根据需要，使用扩展量滑块调整扩展量。
   向右移动滑块增加扩展量，向左移动滑块减少扩展量。
   在大多数情况下，建议将滑块调至从右边数第二个位置。

   重要事项

   - 如果将滑块调至最右端位置，则纸张背面可能会变脏。

5. 完成设置

   单击确定。
   将在纸张上打印没有任何边距的数据。

重要事项

- 如果选择了不适用于无边距打印的页尺寸，该尺寸将自动更改为适用于无边距打印的页尺寸。

- 当从主要选项卡上的介质类型列表中选择高分辨率纸、T 恤转印介质或信封时，您无法执行无边距打印。

- 当选中了无边距打印时，页设置选项卡上的打印机纸张尺寸、页面布局、装订边(未选择双面打印时)设置和印记/背景...按钮将显示为灰色且不可用。

- 根据使用的介质类型，打印质量可能变差或纸张顶部和底部可能会染污。

- 当纸张的长宽比与图像数据的差别较大时，根据使用的介质尺寸，可能无法打印部分图像。
  在这种情况下，根据纸张尺寸使用应用程序软件裁剪图像数据。

注释

- 当主要选项卡上的介质类型选择为普通纸时，不建议使用无边距打印，因此将出现介质选择对话框。
  如果您正在使用普通纸进行测试打印，请选择普通纸，并单击确定。

## 扩展文档的打印范围

指定较大的扩展量可确保无边距打印顺利执行。 然而，无法打印超出纸张范围的文档部分。 可能无法打印照片边缘处的物件。

尝试一次无边距打印。 如果对无边距打印的结果不满意，请减少扩展量。 向左移动扩展量滑块将减少扩展量。

重要事项

- 如果减少扩展量，根据纸张尺寸，打印件上可能出现多余的边距。

注释

- 如果在主要选项卡上选中了打印前预览，则可以在打印前确认是否没有边距。

页首