Расширенное руководство > Обслуживание > Обслуживание с компьютера > Очистка печатающих головок

# Очистка печатающих головок

Функция очистки печатающих головок позволяет устранить засорение сопел печатающей головки. Если один из цветов печатается тускло или не печатается, хотя чернила не кончились, выполните очистку печатающих головок.

Очистка головок производится следующим образом.

## Очистка

1. Откройте окно настройки драйвера принтера

2. Проверьте, включен ли принтер, и нажмите кнопку Очистка (Cleaning) на вкладке Обслуживание (Maintenance).

   Начнется очистка печатающих головок.

3. Завершите очистку

   Нажмите кнопку OK при запросе подтверждения.
   После этого откроется диалоговое окно Проверка сопел (Nozzle Check).

4. Проверьте результаты

   Чтобы проверить, повысилось ли качество печати, нажмите кнопку Печать контрольного образца (Print Check Pattern). Чтобы отменить проверку, нажмите кнопку Отмена (Cancel).

   Если однократная очистка не устранила засорение головки, повторите очистку еще раз.

## Глубокая очистка (Deep Cleaning)

Функция Глубокая очистка (Deep Cleaning) работает интенсивнее, чем функция Очистка (Cleaning). Если повторенная дважды обычная очистка не привела к устранению неполадок, выполните глубокую очистку.

1. Откройте окно настройки драйвера принтера

2. Щелкните Глубокая очистка (Deep Cleaning) на вкладке Обслуживание (Maintenance)

   Откроется диалоговое окно Глубокая очистка (Deep Cleaning). Следуйте указаниям, которые представлены в этом окне.
   Нажмите кнопку Элементы начальной проверки (Initial Check Items), чтобы вывести на экран список элементов, требующих проверки перед выполнением функции Глубокая очистка (Deep Cleaning).

3. Убедитесь в том, что питание принтера включено, и нажмите кнопку Выполнить (Execute).

   Нажмите кнопку OK при запросе подтверждения.

   Начнется глубокая очистка печатающих головок.

Внимание!

- При использовании функции Очистка (Cleaning) расходуется небольшой объем чернил. При использовании функции Глубокая очистка (Deep Cleaning) расходуется больше чернил, чем при использовании функции Очистка (Cleaning).
  Частое выполнение очистки приведет к быстрому расходованию запаса чернил. Поэтому выполнять очистку следует только по мере необходимости.

Примечание.

- Если после выполнения функции Глубокая очистка (Deep Cleaning) нет заметного улучшения, выключите принтер и повторите операцию через некоторое время. Если улучшения все же не происходит, возможно, чернила закончились. Подробнее о действиях в этой ситуации см. в разделе "Аппарат работает, но подача чернил не производится".

## См. также

Проверка сопел печатающей головки

Наверх