Avancerad handbok > Skriva ut från datorn > Skriva ut med andra program > Ändra utskriftskvalitet och bilddata > Ange färgkorrigering > Optimera fotoutskrifter

# Optimera fotoutskrifter

Ibland händer det att utskrifter av bilder som tagits med digitalkameror inte har samma färgtoner som den verkliga bilden eller den bild som visas på bildskärmen.
För att få utskrifterna så nära de önskade färgtonerna som möjligt måste du välja en utskriftsmetod som passar det bildredigeringsprogram du använder och dina behov.

## Färghantering

Enheter som digitalkameror, scannrar, bildskärmar och skrivare hanterar färger på olika sätt. Färghantering (färgmatchning) är en metod som hanterar enhetsberoende "färger" som ett gemensamt färgomfång. Windows har ett färghanteringssystem, som kallas ICM, inbyggt i operativsystemet.
sRGB och Adobe RGB används allmänt som gemensamma färgomfång. Adobe RGB har ett större färgomfång än sRGB.

ICC-profiler omvandlar enhetsberoende "färger" till ett gemensamt färgomfång.
Genom att använda en ICC-profil och genomföra färgmatchning kan du dra ut färgomfånget i bilden till skrivarens färgåtergivningsområde.

## Välj en utskriftsmetod som passar bilden

Den rekommenderade utskriftsmetoden beror på färgomfånget (Adobe RGB eller sRGB) för de bilddata eller det bildredigeringsprogram som ska användas. Det finns två vanliga utskriftsmetoder. Kontrollera färgomfånget (Adobe RGB eller sRGB) i bilddata eller bildredigeringsprogrammet som ska användas och välj sedan den lämpligaste utskriftsmetoden.

- Skriva ut genom att använda Canon Digital Photo Color

  Måldata: sRGB-data
  Utskriftsmetod: Justera färger med skrivardrivrutinen

- Skriva ut genom att använda färgomfånget för data på ett effektivt sätt

  Måldata: Adobe RGB-data eller sRGB-data
  Program: En ICC-profil kan eller kan inte anges.
  Utskriftsmetod: Skriva ut med ICC-profiler

Överst