คำแนะนำขั้นสูง การแก้ไขปัญหา

สารบัญ > ภาคผนวก > คำแนะนำการใช้เครื่องพิมพ์

# คำแนะนำการใช้เครื่องพิมพ์

เนื้อหาส่วนนี้ครอบคลุมคำแนะนำต่าง ๆ ในการใช้เครื่องพิมพ์และการพิมพ์ผลงานให้ได้คุณภาพสูงสุด

### หมึกพิมพ์มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ

### นอกจากการพิมพ์แล้ว หมึกพิมพ์มีประโยชน์ด้านใดอีกบ้าง

สามารถใช้หมึกเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการพิมพ์ หมึกไม่เพียงแต่มีไว้สำหรับใช้ในงานพิมพ์เท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ในการทำความสะอาดหัวพิมพ์เพื่อให้ได้คุณภาพการพิมพ์ที่ดีที่สุด

เครื่องพิมพ์มีฟังก์ชันในการทำความสะอาดหัวพิมพ์อัตโนมัติเพื่อป้องกันหัวหมึกอุดตัน หมึกจะถูกฉีดออกจากหัวพิมพ์ในขั้นตอนการทำความสะอาด หมึกที่ใช้ในการทำความสะอาดหัวพิมพ์จะถูกจำกัดปริมาณไว้แต่เพียงน้อย

ข้อสำคัญ หมึกที่ฉีดออกจากหัวพิมพ์ เช่น ขณะทำความสะอาดหัวพิมพ์จะถูกดูดซับโดยตัวดูดซับหมึกในเครื่องพิมพ์ ต้องเปลี่ยนตัวดูดซับหมึกที่เต็มแล้ว ห้ามเปลี่ยนชิ้นส่วนนี้ด้วยตัวเอง ในกรณีที่เกิดข้อความระบุข้อผิดพลาดขึ้น กรุณาติดต่อผู้แทนศูนย์บริการ Canon โดยเร็ว

ดูรายละเอียด 'การแก้ไขปัญหา' ได้จากคู่มือคู่มืออิเลกทรอนิคส์: คำแนะนำขั้นสูง

### การพิมพ์ขาวดำต้องใช้หมึกสีหรือไม่

การใช้หมึกสีหรือหมึกสีดำจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสีของรูปภาพที่ต้องการพิมพ์หรือเนื้อหาในเอกสาร การพิมพ์ขาวดำอาจต้องใช้หมึกสีร่วมด้วย ดังนั้นหมึกสีอาจถูกนำมาใช้ระหว่างการพิมพ์ขาวดำได้เช่นกัน

### การพิมพ์บนกระดาษแบบพิเศษ: จะพิมพ์ให้ได้ผลงานที่ดีที่สุดได้อย่างไร

### คำแนะนำ!: ตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ์ก่อนทำการพิมพ์!

#### หัวพิมพ์เป็นปกติหรือไม่

หากหัวพิมพ์หมึกอุดตัน งานพิมพ์ที่ได้อาจมีสีซีดจางทำให้สิ้นเปลืองกระดาษโดยไม่จำเป็น พิมพ์รูปแบบตรวจหัวพิมพ์เพื่อตรวจหัวพิมพ์

ดูใน เมื่องานพิมพ์มีสีซีดหรือสีผิดเพี้ยน

#### ด้านในของเครื่องพิมพ์เลอะหมึกหรือไม่

หลังจากการพิมพ์เอกสารปริมาณมาก หรือพิมพ์แบบไร้ขอบ พื้นที่ที่กระดาษจ่ายผ่านอาจเลอะคราบหมึกได้ ทำความสะอาดด้านในของเครื่องพิมพ์โดยใช้ฟังก์ชัน การทำความสะอาดแผ่นด้านล่าง

ดูในคู่มืออิเลกทรอนิคส์: คำแนะนำขั้นสูง

### คำแนะนำ!: ตรวจสอบวิธีการป้อนกระดาษให้ถูกต้อง

#### ป้อนกระดาษถูกแนวหรือไม่

เพื่อป้อนกระดาษในเทรย์ด้านหลัง ใส่กระดาษเข้าโดยให้ด้านที่ต้องการพิมพ์หันเข้าหาคุณ

#### กระดาษโค้งงอหรือไม่

กระดาษที่โค้งงออาจทำให้กระดาษติดค้างได้ ดัดโค้งกระดาษคืน จากนั้นใส่เข้าไปใหม่

ดูรายละเอียด 'การแก้ไขปัญหา' ได้จากคู่มือคู่มืออิเลกทรอนิคส์: คำแนะนำขั้นสูง

### คำแนะนำ!: หลังป้อนกระดาษ อย่าลืมตั้งค่ากระดาษ!

หลังจากป้อนกระดาษ ตรวจสอบว่าทำการเลือกชนิดสื่อสิ่งพิมพ์ในไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ไว้ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่ได้เลือกประเภทกระดาษไว้ ผลงานพิมพ์อาจไม่เป็นไปตามที่ต้องการ

ดูใน การพิมพ์

กระดาษมีอยู่หลายประเภท: เช่น กระดาษที่มีชั้นเคลือบผิวแบบพิเศษสำหรับพิมพ์ภาพถ่ายให้สวยสมจริง หรือกระดาษสำหรับพิมพ์เอกสาร ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์จากไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์สามารถตั้งค่าได้หลายรายการตามประเภทกระดาษที่ใส่ไว้ล่วงหน้า (เช่น เพื่อกำหนดการใช้หมึก พ่นหมึกหรือระยะจากหัวพิมพ์) เพื่อให้คุณสามารถพิมพ์งานให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุด สามารถพิมพ์ผลงานโดยตั้งค่า ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์ แบบต่าง ๆ ให้เหมาะกับประเภทกระดาษที่ใส่ไว้

### ใช้ปุ่ม RESUME/CANCEL เพื่อยกเลิกการพิมพ์!

### คำแนะนำ!: ห้ามกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง!

เมื่อคุณกดปุ่ม เปิด/ปิดเครื่อง ระหว่างการพิมพ์งาน ข้อมูลการพิมพ์ที่ส่งจากคอมพิวเตอร์จะถูกกำหนดลำดับรายการไว้ที่เครื่องพิมพ์ และคุณอาจไม่สามารถดำเนินการพิมพ์ต่อได้

กดปุ่ม RESUME/CANCEL เพื่อยกเลิกการพิมพ์

หมายเหตุ หากคุณไม่สามารถยกเลิกการพิมพ์ด้วยการกดปุ่ม RESUME/CANCEL ขณะพิมพ์งานจากคอมพิวเตอร์ ให้เปิดไดอะลอกบ็อกซ์คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์เพื่อลบงานที่ไม่ต้องการพิมพ์ออกจากการตรวจดูแลสถานะเครื่องพิมพ์ (Windows)

### การรักษาคุณภาพการพิมพ์ให้ดีที่สุด

หลักการสำคัญในการพิมพ์เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุดคือการป้องกันหัวพิมพ์ไม่ให้แห้งหรืออุดตัน ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เสมอเพื่อให้ได้คุณภาพการพิมพ์ที่ดีที่สุด

#### ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อปิดเครื่อง

1 กดปุ่ม เปิด/ปิดเครื่อง ที่เครื่องพิมพ์เพื่อปิดเครื่อง

2 ตรวจสอบว่าไฟ แสดงการทำงาน ไม่ติดสว่างอยู่

3 ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า หรือปิดขั้วต่อพ่วงสาย

เมื่อคุณกดปุ่ม เปิด/ปิดเครื่อง เพื่อปิดเครื่อง เครื่องพิมพ์จะปิดหัวพิมพ์ (หัวฉีด) โดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้หัวพิมพ์แห้ง เมื่อคุณถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าหรือปิดขั้วต่อสายพ่วงก่อนที่ไฟ แสดงการทำงาน ดับ หัวพิมพ์จะไม่ได้รับการป้องกันซึ่งอาจทำให้หัวพิมพ์แห้งหรืออุดตันได้

เมื่อต้องการปิดเครื่องกรุณาทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

#### พิมพ์งานเป็นครั้งคราว!

ปากกาหัวสักหลาดอาจแห้งและใช้การไม่ได้เมื่อไม่ได้ใช้เป็นเวลานานแม้ว่าจะปิดฝาไว้ก็ตาม หัวพิมพ์ก็เช่นกัน อาจเกิดการแห้งหรืออุดตันหากไม่มีการพิมพ์งานเป็นเวลานาน

ขอแนะนำให้ใช้เครื่องพิมพ์อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

หมายเหตุ หมึกอาจไม่ชัดเจนหากคุณขีดเส้นไว้บนพื้นที่พิมพ์ด้วยปากกาไฮไลท์หรือปากกาชนิดอื่น หรือหมึกอาจซึมเลยหากมีน้ำหรือเหงื่ออยู่บนพื้นที่พิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของกระดาษ

### ต้องระวังในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บเครื่องพิมพ์หรือไม่

### คำแนะนำ!: อย่าเก็บหรือเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์ในแนวตั้งหรือเอียงเครื่อง!

หากจัดเก็บหรือเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์ในแนวตั้งหรือเอียงเครื่อง เครื่องพิมพ์อาจเกิดความเสียหาย หรือมีหมึกรั่วออกจากเครื่องพิมพ์

ห้ามเก็บหรือเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์ในแนวตั้งหรือเอียงเครื่อง

### ไฟที่เครื่องพิมพ์ติดกระพริบอยู่: ต้องทำอย่างไร

#### ไฟเตือนกะพริบเป็นสีส้ม

(A) ไฟ เตือน ติดกระพริบ

(B) ไฟ เตือน ดับ

(C) ไฟ เตือน กะพริบต่อเนื่อง

→เครื่องพิมพ์มีข้อผิดพลาด โปรดอ่าน 'การแก้ไขปัญหา' ในคู่มืออิเลกทรอนิคส์: คำแนะนำขั้นสูง จากนั้นดำเนินการแก้ไขปัญหา

#### ไฟแสดงการทำงานกะพริบเป็นสีเขียวหนึ่งครั้ง และไฟเตือนกะพริบเป็นสีส้มหนึ่งครั้งสลับกัน

→เกิดข้อผิดพลาดซึ่งจำเป็นต้องซ่อมแซมเครื่อง ติดต่อผู้แทนศูนย์บริการ Canon

### สีไม่สม่ำเสมอและผลงานพิมพ์ไม่ชัดเจน

### คำแนะนำ!: พิมพ์รูปแบบตรวจหัวพิมพ์เพื่อดูว่าหัวพิมพ์อุดตันหรือไม่

หากหัวพิมพ์อุดตัน สีอาจไม่สม่ำเสมอหรือผลงานพิมพ์ไม่ชัดเจน

ในกรณีนี้

พิมพ์รูปแบบทดสอบหัวพิมพ์

พิมพ์รูปแบบตรวจหัวพิมพ์เพื่อดูว่าหัวพิมพ์อุดตันหรือไม่

ดูใน เมื่องานพิมพ์มีสีซีดหรือสีผิดเพี้ยน

ด้านบน