高级指南 > 从计算机中打印 > 使用其他应用程序软件打印 > 更改打印质量及修正图像数据 > 指定色彩修正 > 使用ICC配置文件进行打印

# 使用ICC配置文件进行打印

如果图像数据带有指定的ICC配置文件，您可以在打印时有效地使用数据中的色彩空间(Adobe RGB或sRGB)。

根据打印所用的应用程序软件，打印机驱动程序设置步骤会有所不同。

## 从可以指定ICC配置文件的应用程序软件打印图像数据

当使用可以指定ICC配置文件的Adobe Photoshop、Canon Digital Photo Professional或其他任何应用程序软件时，您可以在打印数据时使用Windows中的色彩管理系统(ICM)。 您可以有效地使用在图像数据中指定的ICC配置文件色彩空间来打印应用程序软件的编辑和修改结果。

要使用此打印方法，必须先使用应用程序软件在图像数据中指定ICC配置文件。 有关使用应用程序软件指定ICC配置文件的说明，请参阅所使用的应用程序软件手册。

1. 打开打印机驱动程序设置窗口

2. 选择介质类型

   从主要选项卡上的介质类型列表中选择装入打印机的纸张类型。

3. 选择打印质量

   从打印质量中选择高、标准或快速。

4. 选择手动色彩调节

   将色彩/浓度选择为手动，并单击设置...。
   手动色彩调节对话框打开。

5. 选择色彩修正

   单击匹配选项卡，然后选择色彩修正为ICM。

6. 设置其他项目

   如有必要，单击色彩调整选项卡，调整青色、品红色、黄色的色彩平衡，然后调整亮度、浓度和对比度设置，单击确定。

7. 完成设置

   单击主要选项卡上的确定。
   当执行打印时，打印机使用图像数据的色彩空间。

重要事项

- 如果您通过在应用程序软件中指定单独创建的配置文件或专用于Canon纸张的配置文件进行图像打印，请从打印机驱动程序的色彩修正菜单中选择无。

## 从无法指定ICC配置文件的应用程序软件打印图像数据

当从无法指定ICC配置文件的应用程序软件打印时，请在打印机驱动程序的打印设置中指定ICC配置文件，并打印数据。 当打印Adobe RGB数据时，即使应用程序软件不支持Adobe RGB，也可以使用Adobe RGB色彩空间来打印数据。

1. 打开打印机驱动程序设置窗口

2. 选择介质类型

   从主要选项卡上的介质类型列表中选择装入打印机的纸张类型。

3. 选择打印质量

   从打印质量中选择高、标准或快速。

4. 选择手动色彩调节

   将色彩/浓度选择为手动，并单击设置...。
   手动色彩调节对话框打开。

5. 选择色彩修正

   单击匹配选项卡，然后选择色彩修正为ICM。

6. 选择输入配置文件

   选择与图像数据的色彩空间相匹配的输入配置文件。

   - 对于sRGB数据或不具有ICC配置文件的数据：

     选择标准。

   - 对于Adobe RGB数据：

     选择Adobe RGB (1998)。

   重要事项

   - 如果应用程序软件指定了输入配置文件，则打印机驱动程序的输入配置文件设置无效。

   - 如果在您的计算机上没有安装ICC配置文件，则不显示Adobe RGB (1998)。 您可以从打印机附带的安装光盘中安装ICC配置文件。

7. 设置其他项目

   如有必要，单击色彩调整选项卡，调整青色、品红色、黄色的色彩平衡，然后调整亮度、浓度和对比度设置，单击确定。

8. 完成设置

   单击主要选项卡上的确定。
   当执行打印时，将以所选图像数据的色彩空间打印数据。

## 相关主题

选择打印质量级别和半色调方法的组合

指定色彩修正

调整色彩平衡

调节亮度

调节浓度

调节对比度

页首