الدليل المتقدم > الطباعة من جهاز كمبيوتر > الطباعة باستخدام برامج تطبيقية أخرى > أساليب الطباعة المختلفة > طباعة بدون حدود

# طباعة بدون حدود

تتيح لك وظيفة طباعة بدون حدود طباعة البيانات بدون أية هوامش وذلك عن طريق تكبير البيانات بحيث تمتد قليلاً باتجاه حواف الورقة. في حالة عدم استخدام وظيفة طباعة بدون حدود، فإنك ستجد هامشًا حول البيانات المطبوعة. إذا أردت طباعة نوع من البيانات، مثل صورة فوتوغرافية، بدون وجود أية هوامش حولها، فقم بتحديد طباعة بدون حدود.

يوضح الإجراء التالي كيفية إجراء عملية طباعة بدون حدود:

## تعيين خيار طباعة بدون حدود

1. افتح إطار إعداد برنامج تشغيل الطابعة

2. تعيين طباعة بدون حدود

   حدد خانة الاختيار طباعة بدون حدود (Borderless Printing) في علامة التبويب إعداد الصفحة (Page Setup).

   انقر فوق موافق (OK) عند ظهور رسالة التأكيد.
   عند ظهور رسالة تطالبك بتغيير نوع الوسائط، حدد نوع الوسائط من القائمة ثم انقر فوق موافق (OK).

3. فحص حجم الورق

   قم بفحص القائمة حجم الصفحة (Page Size). إذا أردت تغيير الحجم، حدد حجمًا آخر للصفحة من القائمة. تعرض هذه القائمة الأحجام التي يمكن استخدامها فقط في طباعة بدون حدود.

4. ضبط مقدار التكبير من الورق

   قم بضبط مقدار التكبير باستخدام مربع التمرير مقدار التكبير (Amount of Extension) عند الضرورة.
   يزداد مقدار التكبير عند تحريك مربع التمرير جهة اليسار ويقل عند تحريك مربع التمرير جهة اليمين.
   ويوصى بضبط مربع التمرير على الموضع الثاني من جهة اليسار لمعظم الحالات.

   هام

   - إذا تم تحريك مربع التمرير إلى أقصى اليسار، فقد يظهر تلطخ على الوجه الخلفي للورقة.

5. استكمال إعداد الجهاز

   انقر فوق موافق (OK).
   ستتم طباعة البيانات بدون أية هوامش على الورق.

هام

- في حالة تحديد حجم صفحة لا يمكن استخدامه في طباعة بدون حدود، يتم تغيير هذا الحجم تلقائيًا إلى أحد الأحجام الصالحة لطباعة بدون حدود.

- لا يمكن إجراء طباعة بدون حدود، إذا تم تحديد ورق ذو دقة عالية (High Resolution Paper) أو ورق الطباعة على قمصان التي شيرت (T-Shirt Transfers) أو ظرف (Envelope) من القائمة نوع الوسائط (Media Type) الموجودة في علامة التبويب إعدادات رئيسية (Main).

- عند تحديد طباعة بدون حدود، فإن الإعدادات حجم الورق بالطابعة (Printer Paper Size) وتخطيط الصفحة (Page Layout) وجانب التدبيس (Staple Side) (في حالة عدم تحديد إعدادات الطباعة على الوجهين (Duplex Printing)) بالإضافة إلى زر طابع/خلفية... (Stamp/Background...) في علامة التبويب إعداد الصفحة (Page Setup)، تظهر باللون الرمادي وتكون غير متاحة.

- قد تتدهور جودة الطباعة أو تتعرض الورقة للاتساخ من الطرفين العلوي والسفلي حسب نوع الوسائط المستخدَم.

- قد لا تتم طباعة جزء من الصورة، إذا اختلفت نسبة الارتفاع إلي العرض بشكل كبير عن بيانات الصورة، وذلك حسب حجم الوسائط المستخدَم.
  وفي هذه الحالة، قم باقتصاص بيانات الصورة باستخدام برنامج تطبيقي وفقًا لحجم الورق.

ملاحظة

- لا يوصى باستخدام ميزة الطباعة بدون حدود عند تحديد الإعداد ورق عادي (Plain Paper) للإعداد نوع الوسائط (Main) في علامة التبويب إعدادات رئيسية (Media Type)، ولذلك يتم عرض مربع الحوار الخاص بتحديد الوسائط.
  إذا كنت تستخدم ورقًا عاديًا لاختبار الطباعة؛ فحدد الخيار ورق عادي (Plain Paper)، ثم انقر فوق موافق (OK).

## توسيع مجال المستند للطباعة

يساعد تحديد مقدار كبير من التكبير على إجراء طباعة بدون حدود بلا مشاكل. ومع ذلك، لن تتم طباعة جزء المستند الذي يمتد خارج مجال الورق. وقد لا تتم طباعة العناصر القريبة من حدود الصورة الفوتوغرافية.

جرب الطباعة بدون حدود لمرة واحدة. وإذا كنت غير راضٍ عن نتيجة طباعة بدون حدود، فقم بتقليل مقدار التكبير. يقل مقدار التكبير كلما تم تحريك مربع التمرير مقدار التكبير (Amount of Extension) إلى اليمين.

هام

- عند تقليل قيمة مقدار التكبير، قد يظهر هامش غير متوقع في النسخة المطبوعة، وذلك حسب حجم الورق.

ملاحظة

- عند تحديد معاينة قبل الطباعة (Preview before printing) في علامة التبويب إعدادات رئيسية (Main)، يمكنك التأكد من عدم وجود أية حدود قبل تنفيذ الطباعة.

أعلى الصفحة