الدليل المتقدم > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > نتائج الطباعة غبر مُرضية > الألوان غير متساوية أو مخططة

# الألوان غير متساوية أو مخططة

- الفحص رقم 1: هل قمت بالتأكد من إعدادات جودة الورق والطباعة?

  نتائج الطباعة غير مُرضية

- الفحص رقم 2: قم بطباعة نموذج فحص الفتحات وقم بإجراء عمليات الصيانة الضرورية مثل تنظيف رأس الطباعة.

  قم بطباعة نموذج فحص الفتحات لتحديد ما إذا كان الحبر يخرج بشكل صحيح من فتحات رأس الطباعة أم لا.

  راجع الصيانة الدورية الخاصة بطباعة نموذج فحص الفتحات وتنظيف رأس الطباعة والتنظيف الشامل لرأس الطباعة.

  - في حالة عدم طباعة نموذج فحص الفتحات بشكل صحيح:

    بعد إجراء تنظيف رأس الطباعة، قم بطباعة نموذج فحص الفتحات ثم قم بفحصه.

  - إذا لم يتم حل المشكلة بعد إجراء تنظيف رأس الطباعة مرتين:

    قم بإجراء التنظيف الشامل لرأس الطباعة.

    إذا لم يتم حل المشكلة بعد إجراء التنظيف الشامل لرأس الطباعة، فجرِّبه مرةً أخرى.

  - إذا لم يتم حل المشكلة بعد إجراء التنظيف الشامل لرأس الطباعة مرتين:

    احتمال نفاد الحبر. استبدل خرطوشة FINE.

- الفحص رقم 3: قم بمحاذاة رأس الطباعة.

  الصيانة الدورية

أعلى الصفحة