Bővített felhasználói kézikönyv > Hibaelhárítás > Az [Alarm] (Riasztás) lámpa narancssárgán villog

# Az [Alarm] (Riasztás) lámpa narancssárgán villog

Amikor nyomtatóhiba törénik, akkor az [Alarm] (Riasztás) lámpa narancssárgán villog, amint az alább látható. A villanások száma az előforduló hibától függ. Számolja meg a villogásokat, és hajtsa végre a megfelelő műveletet a hiba elhárításához.

(A) Figyelje a villogások számát

(B) Ismétlődően villog

Villogások száma/Ok | Megoldás
--- | ---
Két villanás: A nyomtatóból kifogyott a papír. /Nem működik a lapadagolás. | Töltse be a papírt újra a hátsó tálcába, majd nyomja meg a [RESUME/CANCEL] (Folytatás/Törlés) gombot.
Három villanás: Papírelakadás. | Lehet, hogy elakadt a papír. Távolítsa el az elakadt papírt, töltse újra be a papírt a nyomtatóba megfelelően, majd nyomja meg a [RESUME/CANCEL] (Folytatás/Törlés) gombot. Papírelakadások
Négy villanás: Kifogyott a tinta. | Kifogyott a tinta. Cserélje ki a tintapatront, és csukja le a fedelet. Ha nyomtatás van folyamatban, és folytatni akarja a nyomtatást bent lévő tintapatronnal, nyomja meg legalább 5 másodpercig a [RESUME/CANCEL] (ÚJRAKEZD/MÉGSE) gombot. A Ekkor a nyomtatás a kifogyott tinta állapot mellett folytatódik.

A maradék tintaszintet meghatározó funkció ki lesz kapcsolva.

Nyomtatás után azonnal cserélje ki az üres tintapatront. A tintahiány melletti nyomtatás eredménye nem lesz kielégítő.

Öt villanás: A FINE patron nem ismerhető fel. | A FINE patron nincs megfelelően telepítve vagy nem kompatibilis ezzel a nyomtatóval. Nyissa fel az előlapot, és helyezze be a FINE patront megfelelően, vagy helyezzen be a nyomtatóval kompatibilis patront. Ha a probléma nem szűnt meg, lehet, hogy hibás a FINE patron. Ez esetben lépjen kapcsolatba a Canon márkaszervizzel.
Hét villanás: A FINE patron nincs a megfelelő helyre behelyezve. | Bizonyosodjon meg arról, hogy mindegyik FINE patron a megfelelő helyre lett beszerelve. Rendszeres karbantartás
Nyolc villanás: A hulladéktinta gyűjtője csaknem megtelt. | A tintagyűjtő majdnem megtelt. A nyomtató tartalmaz egy beépített tintagyűjtő tartályt, amely a fejtisztítás során összegyűlő elhasznált tinta tárolására szolgál. A [RESUME/CANCEL] (Folytatás/Törlés) gomb megnyomásával törölheti a hibaüzenetet, és folytathatja a nyomtatást. Mielőtt a tintagyűjtő tartály teljesen megtelne, kérjük forduljon a Canon szakszervizhez. (A nyomtató bizonyos részét kell kicseréltetnie.)
Tizennégy villanás: A FINE patron nem ismerhető fel. | Lehet, hogy a FINE patron nem kompatibilis ezzel a nyomtatóval. Helyezze be a megfelelő FINE patront. Rendszeres karbantartás
Tizenöt villanás: A FINE patron nem ismerhető fel. | A FINE patron nincs megfelelően telepítve vagy nem kompatibilis ezzel a nyomtatóval. Helyezze be a megfelelő FINE patront. Rendszeres karbantartás
Tizenhat villanás: Nem sikerült megállapítani a tintaszintet. | Lehet, hogy kifogyott a tinta. A maradék tintaszintet meghatározó funkció ki lesz kapcsolva, mivel a tintaszint nem érzékelhető megfelelően. Ha e funkció nélkül folytatni akarja a nyomtatást, nyomja meg legalább 5 másodpercig a [RESUME/CANCEL] (ÚJRAKEZD/MÉGSE) gombot.

A Canon azt javasolja, hogy az optimális minőség elérése végett eredeti Canon patronokat használjon.

Figyelmeztetjük, hogy a Canon nem felelős a kifogyott tinta melletti nyomtatásból eredő meghibásodásért.

A lap tetejére