Podręcznik dla zaawansowanych użytkowników > Rozwiązywanie problemów > Dioda lampy zasilania mruga na zielono na przemian z mrugającą na pomarańczowo diodą lampy alarmowej

# Kontrolka zasilania świeci się na zielono na przemian z kontrolką alarmową świecącą się na pomarańczowo

Wystąpił problem z drukarką.

Odłącz kable drukarki od drukarki, wyłącz drukarkę, a następnie odłącz drukarkę od zasilacza.

Podłącz drukarkę do prądu i włącz ją.

Jeśli problem nie został rozwiązany, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu firmy Canon.

Góra strony