進階指南 疑難排解

目錄 > 日常維護 > 列印變得模糊不清或顏色不正確時 > 列印噴嘴檢查圖案

### 列印噴嘴檢查圖案

列印噴嘴檢查圖案以確認列印頭噴嘴是否正確地噴出墨水。

需要準備︰一張A4或Letter大小的一般紙張

注釋 若剩餘墨水量不足，將不會正確列印噴嘴檢查圖案。 請更換墨水不足的墨盒(FINE Cartridge)。 請參見更換墨盒(FINE Cartridge)。

1. 確保電源已開啟，並在後端托盤中載入一張A4或Letter大小的一般紙張。

將紙張厚度調整桿置於左側。 請參見從前面看。

1. 開啟印表機內容對話方塊。

請參見開啟印表機內容對話方塊(Windows)。

1. 列印噴嘴檢查圖案。

(1) 按一下維護標籤。

(2) 按一下噴嘴檢查。

(3) 確認顯示的訊息並按一下列印檢查圖案。

將列印噴嘴檢查圖案。 請勿在列印過程中開啟前蓋。

注釋 按一下最初確認項目將顯示列印圖案前要檢查的項目。

1. 檢查圖案。

請參見檢查噴嘴檢查圖案。

1. 確保電源已開啟，並在後端托盤中載入一張A4或Letter大小的一般紙張。

將紙張厚度調整桿置於左側。 請參見從前面看。

1. 開啟Canon IJ印表機工具程式(Canon IJ Printer Utility)對話方塊。

請參見開啟Canon IJ印表機工具程式(Macintosh)。

1. 列印噴嘴檢查圖案。

(1) 在快顯功能表中選擇測試列印(Test Print)。

(2) 按一下噴嘴檢查。

(3) 確認顯示的訊息並按一下列印檢查圖案。

將列印噴嘴檢查圖案。 請勿在列印過程中開啟前蓋。

注釋 按一下最初確認項目將顯示列印圖案前要檢查的項目。

1. 檢查圖案。

請參見檢查噴嘴檢查圖案。

頁首