Detaylı Kılavuz > Ek > Yazdırma Alanı

# Yazdırma Alanı

Bu yazıcı, baskı kalitesinin en üst seviyede olmasını sağlamak için ortamın tüm kenarları boyunca uzanan bir kenar boşluğu oluşturmanıza izin verir. Asıl yazdırılabilir alan, bu kenar boşluklarının arasında kalan alan olacaktır.

Önerilen yazdırma alanı : Canon bu alan içinde yazdırmanızı önerir.

Yazdırılabilir alan : Yazdırma yapabileceğiniz alandır.

Ancak, bu alanda yazdırmak baskı kalitesini veya kağıt besleme hassasiyetini etkileyebilir.

not

- Kenarlıksız Yazdırma

  - Kenarlıksız Yazdırma seçeneğini kullanarak, kenar boşluğu bırakmadan yazdırma işlemi yapabilirsiniz.

  - Kenarlıksız Yazdırma yaparken, basılan resim bütün sayfayı dolduracak şekilde büyütüldüğünden, kenarlarda çok az kırpılma olabilir.

    Kenarlıksız Yazdırma işleminde aşağıdaki kağıtları kullanın.

    - Glossy Photo Paper "Günlük Kullanım" GP-501

    - Photo Paper Glossy GP-502

    - Photo Paper Plus Semi-Gloss SG-201

    - Photo Paper Plus Glossy II PP-201

    - Photo Paper Pro II PR-201

    - Matte Photo Paper MP-101

    Herhangi bir kağıt türüne Kenarlıksız Yazdırma işlemi yapılması baskı kalitesini önemli ölçüde düşürebilir ve/veya aldığınız çıktıların renk tonlarının farklı olmasına neden olabilir.

    Düz kağıda Kenarlıksız Yazdırma yapılması çıktıların kalitesinin düşmesine neden olabilir. Bu kağıtları yalnızca deneme amaçlı yazdırma sırasında kullanın.

  - Kağıt türüne bağlı olarak Kenarlıksız Yazdırma kağıdın üst ve alt kenarlarındaki baskı kalitesini düşürebilir veya bu bölümlerdeki mürekkebin dağılmasına neden olabilir.

Letter, Legal

Zarflar

Letter, Legal, Zarflar Dışındaki Boyutlar

Sayfa başına dön