Οδηγός λειτουργιών για προχωρημένους > Αντιμετώπιση προβλημάτων > Το χαρτί δεν τροφοδοτείται σωστά

# Το χαρτί δεν τροφοδοτείται σωστά

- Έλεγχος 1: Βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα όταν τοποθετείτε χαρτί.

  - Όταν τοποθετείτε δύο ή περισσότερες σελίδες χαρτιού, ευθυγραμμίστε τις άκρες των σελίδων πριν τις τοποθετήσετε.

  - Όταν τοποθετείτε δύο ή περισσότερες σελίδες χαρτιού, βεβαιωθείτε ότι η στοίβα χαρτιού δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο της βάσης χαρτιού.

    Ωστόσο, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η σωστή τροφοδοσία του χαρτιού στη μέγιστη αυτή χωρητικότητα, ανάλογα με τον τύπο του χαρτιού ή τις περιβαλλοντικές συνθήκες (πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία και υγρασία). Σε αυτές τις περιπτώσεις, μειώστε τα φύλλα χαρτιού που τοποθετείτε κάθε φορά στο ήμισυ του ανώτατου ορίου της βάσης χαρτιού.

  - Τοποθετείτε πάντα το χαρτί με κατακόρυφη διεύθυνση, ανεξάρτητα από τον προσανατολισμό της εκτύπωσης.

  - Όταν τοποθετείτε το χαρτί, φροντίστε η πλευρά εκτύπωσης να είναι στραμμένη προς τα ΠΑΝΩ. Ευθυγραμμίστε τη στοίβα χαρτιού με τη δεξιά πλευρά της πίσω θήκης και σύρετε τον οδηγό χαρτιού έτσι ώστε να έρθει σε επαφή με την αριστερή πλευρά της στοίβας.

    Τοποθέτηση χαρτιού

- Έλεγχος 2: Ελέγξτε αν εκτυπώνετε σε χαρτί με πολύ μεγάλο πάχος ή τσαλακωμένο.

  Τοποθέτηση χαρτιού

- Έλεγχος 3: Βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα όταν τοποθετείτε φακέλους.

  - Όταν εκτυπώνετε σε φακέλους, ανατρέξτε στη Φόρτωση χαρτιού, (Loading Paper) και προετοιμάστε τους φακέλους πριν από την εκτύπωση.
    Όταν προετοιμάσετε τους φακέλους, τοποθετήστε τους με κατακόρυφο προσανατολισμό. Εάν οι φάκελοι τοποθετηθούν με οριζόντιο προσανατολισμό, δεν θα γίνεται σωστά η τροφοδοσία τους.

  - Ορίστε τη θέση του ρυθμιστικού πάχους χαρτιού στα δεξιά.
    Τοποθέτηση χαρτιού

- Έλεγχος 4: Αφαιρέστε κάθε ξένο αντικείμενο από την πίσω θήκη.

- Έλεγχος 5: Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, ανοίξτε το εμπρόσθιο κάλυμμα και αφαιρέστε κάθε ξένο αντικείμενο.

  Προσέξτε να μην αγγίξετε τα εξαρτήματα στο εσωτερικό του εκτυπωτή.

- Έλεγχος 6: Καθαρίστε τον κύλινδρο τροφοδοσίας του χαρτιού.

  Τακτική συντήρηση

  σημείωση

  - Ο καθαρισμός του κυλίνδρου τροφοδοσίας του χαρτιού προκαλεί φθορά του κυλίνδρου, οπότε πρέπει να εκτελείτε αυτή την εργασία μόνο όποτε είναι απαραίτητο.

Μετάβαση στην αρχή της σελίδας