Guia Avançado > Imprimindo de um Computador > Imprimindo com Outro Software > Alterando a Qualidade de Impressão e Corrigindo Dados de Imagem > Especificando a Correção de Cores > Imprimindo com Perfis ICC

# Imprimindo com Perfis ICC

Se os dados de imagem possuírem um perfil ICC específico, você poderá utilizar de modo eficaz o espaço de cor (Adobe RGB ou sRGB) dos dados durante a impressão.

O procedimento de configuração do driver da impressora varia de acordo com o software utilizado para imprimir.

## Imprimindo dados de imagem com um aplicativo que pode especificar um perfil ICC

Ao utilizar o Adobe Photoshop, o Canon Digital Photo Professional ou outro aplicativo que permita especificar um perfil ICC, você poderá utilizar o sistema de gerenciamento de cores (ICM) do Windows durante a impressão dos dados. Você pode imprimir os resultados da edição e do retoque efetuados com um software, utilizando de modo eficaz o espaço de cor do perfil ICC especificado nos dados de imagem.

Para utilizar esse método de impressão, é necessário utilizar primeiro um software para especificar um perfil ICC nos dados de imagem. Para obter instruções sobre como especificar um perfil ICC com um software, consulte o manual do software que está utilizando.

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Selecione o tipo de mídia

   Selecione o tipo de papel da impressora na lista Tipo de Mídia (Media Type) da guia Principal (Main).

3. Selecione a qualidade de impressão

   Selecione Alta (High), Padrão (Standard) ou Rápida (Fast) em Qualidade de Impressão (Print Quality).

4. Selecione o ajuste de cores manual

   Selecione Manual para Cor/Intensidade (Color/Intensity) e clique em Definir... (Set...).
   A caixa de diálogo Ajuste de Cores Manual (Manual Color Adjustment) é exibida.

5. Selecione a correção de cores

   Clique na guia Correspondência (Matching) e selecione ICM para Correção de Cores (Color Correction).

6. Defina os outros itens

   Se necessário, clique na guia Ajuste de Cores (Color Adjustment), ajuste a proporção de cores Ciano (Cyan), Magenta (Magenta) e Amarelo (Yellow) e ajuste as configurações de Brilho (Brightness), Intensidade (Intensity) e Contraste (Contrast) e, em seguida, clique em OK.

7. Conclua a configuração

   Clique em OK na guia Principal (Main).
   Ao imprimir, a impressora utiliza o espaço de cor dos dados de imagem.

Importante

- Se você imprimir uma imagem especificando um perfil criado individualmente ou um perfil para papel Canon especial em um software, selecione Nenhum (None) no menu Correção de Cores (Color Correction) do driver da impressora.

## Imprimindo dados de imagem com um software que não pode especificar um perfil ICC

Ao imprimir com um software que não permite a especificação de um perfil ICC, especifique o perfil nas configurações de impressão do driver da impressora e imprima os dados. Ao imprimir dados Adobe RGB, você pode imprimir com o espaço de cor Adobe RGB, mesmo que o software não seja compatível com Adobe RGB.

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Selecione o tipo de mídia

   Selecione o tipo de papel da impressora na lista Tipo de Mídia (Media Type) da guia Principal (Main).

3. Selecione a qualidade de impressão

   Selecione Alta (High), Padrão (Standard) ou Rápida (Fast) em Qualidade de Impressão (Print Quality).

4. Selecione o ajuste de cores manual

   Selecione Manual para Cor/Intensidade (Color/Intensity) e clique em Definir... (Set...).
   A caixa de diálogo Ajuste de Cores Manual (Manual Color Adjustment) é exibida.

5. Selecione a correção de cores

   Clique na guia Correspondência (Matching) e selecione ICM para Correção de Cores (Color Correction).

6. Selecione o perfil de entrada

   Selecione um Perfil de Entrada (Input Profile) que corresponda ao espaço de cor dos dados de imagem.

   - Para dados sRGB ou dados sem um perfil ICC:

     Selecione Padrão (Standard).

   - Para dados Adobe RGB:

     Selecione Adobe RGB (1998).

   Importante

   - Se o software especificar um perfil de entrada, a configuração do perfil de entrada do driver da impressora ficará inválida.

   - Se nenhum perfil ICC estiver instalado no computador, a opção Adobe RGB (1998) não será exibida. Você pode instalar perfis ICC a partir do CD-ROM fornecido com a impressora.

7. Defina os outros itens

   Se necessário, clique na guia Ajuste de Cores (Color Adjustment), ajuste a proporção de cores Ciano (Cyan), Magenta (Magenta) e Amarelo (Yellow) e ajuste as configurações de Brilho (Brightness), Intensidade (Intensity) e Contraste (Contrast), e clique em OK.

8. Conclua a configuração

   Clique em OK na guia Principal (Main).
   Ao imprimir, os dados serão impressos com o espaço de cor dos dados de imagem selecionados.

## Tópicos Relacionados

Selecionando uma Combinação do Nível de Qualidade de Impressão e de um Método de Meios-tons

Especificando a Correção de Cores

Ajustando a Proporção de Cores

Ajustando o Brilho

Ajustando a Intensidade

Ajustando o Contraste

Topo da página