คำแนะนำขั้นสูง > การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ > การพิมพ์ด้วยซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นอื่นๆ > การเปลี่ยนแปลงคุณภาพการพิมพ์และการแก้ไขข้อมูลภาพ > การเลือกจับคู่ระดับคุณภาพการพิมพ์และวิธีการทำครึ่งสี

# การเลือกจับคู่ระดับคุณภาพการพิมพ์และวิธีการทำครึ่งสี

คุณสามารถตั้งค่าระดับคุณภาพการพิมพ์และวิธีการทำครึ่งสี

ขั้นตอนในการตั้งค่ากระดับคุณภาพการพิมพ์และวิธีการทำครึ่งสีซึ่งมีดังต่อไปนี้

1. เปิด หน้าต่างการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

2. เลือกคุณภาพการพิมพ์

   เลือก กำหนดเอง สำหรับ คุณภาพการพิมพ์ บนแท็บ หลัก แล้วคลิก ตั้งค่า...

   ไดอะล็อกบ็อกซ์ กำหนดเอง จะปรากฏขึ้น

3. การตั้งค่าวิธีนิพจน์ระดับคุณภาพการพิมพ์และการทำครึ่งสี

   เลื่อนตัวเลื่อน คุณภาพ เพื่อเลือกระดับคุณภาพการพิมพ์
   เลือก ครึ่งสี และคลิก ตกลง

   หมายเหตุ

   - การทำครึ่งสีหมายความว่าเงาของสีอยู่ในระหว่างสีมืดที่สุดกับสีสว่างที่สุด
     เครื่องพิมพ์แทนที่เงาของสีด้วยภาพจุดเล็กเพื่อแสดงออกการทำครึ่งสี แบบกระจาย จัดเตรียมจุดเล็กตามข้อบังคับที่เหนียวแน่นเพื่อแสดงออกการทำครึ่งสี แพร่กระจาย วางจุดเล็กไว้อย่างไร้แบบแผนเพื่อแสดงออกการทำครึ่งสี เมื่อคุณเลือก อัตโนมัติ ข้อมูลจะถูกพิมพ์ด้วยวิธีการทำครึ่งสีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณภาพการพิมพ์ที่ถูกเลือกอยู่

4. ให้ทำการตั้งค่าเสร็จสิ้น

   คลิก ตกลง บนแท็บ หลัก
   เมื่อคุณปฏิบัติการพิมพ์ ข้อมูลถูกพิมพ์ด้วยคุณภาพการพิมพ์และวิธีการทำครึ่งสีที่กำหนดไว้

ข้อสำคัญ

- ระดับคุณภาพการพิมพ์และวิธีการทำครึ่งสีบางอย่างไม่สามารถเลือกได้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของ ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์

หมายเหตุ

- ขณะที่ส่วนของวัตถุที่ไม่ได้ถูกพิมพ์ การเลือก แพร่กระจาย สำหรับ ครึ่งสี อาจจะแก้ไขปัญหานี้แล้ว

## ดูเพิ่มเติม

กำหนดการแก้ไขสี

การปรับความสมดุลของสี

การปรับแต่งความสว่าง

การปรับแต่งความเข้ม

การปรับแต่งความคมชัด

ด้านบน