Laaja käyttöopas > Tulostaminen tietokoneesta > Tulostaminen muista sovellusohjelmistoista > Tulostuslaadun muuttaminen ja kuvatietojen korjaaminen< > Värinkorjauksen määrittäminen > Kuvatiedostojen optimaalinen valokuvatulostus

# Kuvatiedostojen optimaalinen valokuvatulostus

Kun digitaalikameroilla otettuja kuvia tulostetaan, tuntuu joskus siltä, että tulostetut värisävyt eroavat kuvan todellisista sävyistä tai näytössä näkyvistä sävyistä.
Jos haluat, että tulostetut sävyt ovat mahdollisimman lähellä haluttuja värisävyjä, sinun on valittava tulostustapa, joka sopii parhaiten sovellusohjelmistoon tai käyttötarkoitukseesi.

## Värinsäätö

Digitaalikameroiden, skannereiden, näyttöjen ja tulostinten kaltaiset laitteet käsittelevät värejä eri tavoin. Värinsäätö (värin sovitus) on tapa, jolla hallitaan laitteesta riippuvaisia värejä yleisenä väritilana. Windowsissa värinsäätöjärjestelmää sanotaan ICM:ksi. Se on käyttöjärjestelmän sisäinen järjestelmä.
sRGB:tä ja Adobe RGB:tä käytetään paljon yleisinä väritiloina. Adobe RGB:ssä on sRGB:tä laajempi väritila.

ICC-profiilit muuntavat laitteesta riippuvaisia värejä yleiseen väritilaan.
Jos käytät ICC-profiilia ja värinsäätöä, voit tuottaa kuvatiedoston väritilan värireproduktioalueella, jonka tulostin voi tuoda näkyviin.

## Kuvatiedostoille soveltuvan tulostustavan valitseminen

Suositeltava tulostustapa riippuu kuvatiedoston väritilasta (Adobe RGB tai sRGB) tai käytettävästä sovellusohjelmistosta. On olemassa kaksi yleistä tulostustapaa. Tarkista kuvatiedoston väritila (Adobe RGB tai sRGB) ja käytettävä sovellusohjelmisto. Valitse sitten tarkoitukseesi sopiva tulostustapa.

- Canon Digital Photo Colorilla tulostaminen

  Kohdetiedosto: sRGB-tiedosto
  Tulostustapa: Värien säätäminen tulostinajurin avulla

- Tulostaminen käyttämällä tiedoston väritilaa tehokkaasti

  Kohdetiedosto: Adobe RGB -tiedosto tai sRGB-tiedosto
  Sovellusohjelmisto: ICC-profiili joko voidaan tai ei voida määrittää.
  Tulostustapa: ICC-profiilien avulla tulostaminen

Sivun alkuun