Detaylı Kılavuz > Bir Bilgisayardan Yazdırma > Diğer Uygulama Yazılımıyla Yazdırma > Çeşitli Yazdırma Yöntemleri > Damga/Arka Plan Yazdırma

# Damga/Arka Plan Yazdırma

64-bit yazıcı sürücüsü kullanıldığında bu özellik kullanılamaz.

Damga (Stamp) işlevi, belge verilerinin üzerine veya arkasına damga metni veya bit eşlem yazdırmanıza olanak tanır. Arka plan (Background) işlevi, belge verilerinin arkasına açık renkli bir çizim yazdırmanıza olanak tanır.

Damga/arka plan yazdırma yordamı aşağıdaki gibidir:

## Damga yazdırma

Şirketlerde sık olarak kullanılan “GİZLİ”, “ÖNEMLİ” ve diğer damgalar önceden kaydedilmiştir.

1. Yazıcı sürücüsü kurulum penceresini açın

2. Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesinde Damga/Arka Plan... (Stamp/Background...) düğmesini tıklatın

   Damga/Arka Plan (Stamp/Background) iletişim kutusu açılır.

3. Bir damga seçin

   Damga (Stamp) onay kutusunu işaretleyin ve listeden istediğiniz damgayı seçin.
   Geçerli ayarlar Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesinin sol tarafındaki Ayar Önizleme'de gösterilir.

4. Damga ayrıntılarını ayarlayın

   Gerekirse, aşağıdaki ayarları yapın ve ardından OK seçeneğini tıklatın.

   Damgayı metnin üzerine yerleştir

     Damgayı belgenin ön yüzünde yazdırmak için, bu onay kutusunu işaretleyin.

     Not

     - Damga, belge verilerinin üzerine yazdırıldığından, belge verileriyle çakıştığı yerlerde damganın önceliği vardır. Damgayı metnin üzerine yerleştir onay kutusu işaretli değilse, damga belge verilerinin arkasına yazdırılır ve kullanılan uygulamaya bağlı olarak çakışan bölümlerde damga gizlenebilir.

   Yalnızca ilk sayfayı damgala

     Damgayı yalnızca ilk sayfaya yazdırmak için, bu onay kutusunu işaretleyin.

   Damga Tanımla... (Define Stamp...) düğmesini tıklatın

     Damga metnini, bit eşlemi veya konumu değiştirmek için bu öğeyi tıklatın (bkz: Damga Ayarını Kaydetme).

5. Kurulumu tamamlayın

   Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesinde OK öğesini tıklatın.
   Yazdırma işlemini yürüttüğünüzde, veriler belirtilen damgayla birlikte yazdırılır.

## Arka plan yazdırma

1. Ayarların değiştirileceği arka planı seçin

   Örnek olarak iki bit eşlem dosyası önceden kaydedilmiştir.

2. Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesinde Damga/Arka Plan... (Stamp/Background...) düğmesini tıklatın

   Damga/Arka Plan (Stamp/Background) iletişim kutusu açılır.

3. Arka planı seçin

   Arka Plan (Background) onay kutusunu işaretleyin ve listeden istediğiniz arka planı seçin.
   Geçerli ayarlar Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesinin sol tarafındaki Ayar Önizleme'de gösterilir.

4. Arka plan ayrıntılarını ayarlayın

   Gerekirse, aşağıdaki ayarları yapın ve ardından OK seçeneğini tıklatın.

   Arka planı yalnızca ilk sayfaya yazdırmak için

     Arka planı yalnızca ilk sayfaya yazdırmak için, bu onay kutusunu işaretleyin.

   Arka Plan Seç... (Select Background...) düğmesini tıklatın

     Başka bir bit eşlem dosyasını kullanmak veya bir arka planın yerleşimini veya yoğunluğunu değiştirmek için, bu öğeyi tıklatın (bkz: Arka Plan Olarak Kullanılacak Resim Verilerini Kaydetme).

5. Kurulumu tamamlayın

   Sayfa Yapısı (Page Setup) sekmesinde OK öğesini tıklatın.
   Yazdırma işlemini yürüttüğünüzde, veriler belirtilen arka plan ile yazdırılır.

Önemli

- Kenarlıksız Yazdırma (Borderless Printing) onay kutusu işaretlendiğinde, Damga/Arka Plan... (Stamp/Background...) düğmesi soluk görünür ve kullanılamaz.

Not

- Damga ve arka plan, Kitapçık Yazdırma’ya ait Boş sayfa yerleştirin (Insert Blank Page) fonksiyonuyla eklenen boş sayfalara yazdırılmaz.

## İlgili Konular

Damga Ayarını Kaydetme

Arka Plan Olarak Kullanılacak Resim Verilerini Kaydetme

Sayfa başına dön