Bővített felhasználói kézikönyv > Függelék > A nyomtató csatlakoztatása a hálózatra > Az ügyfél számítógép beállításai

# Az ügyfél számítógép beállításai

A nyomtatókiszolgáló beállítása után állítsuk be az ügyfél rendszert.

Az ügyfél rendszerek beállítása a következőképpen végezhető el:

## Windows Vista rendszeren

1. Telepítsük a nyomtatóillesztőt az ügyfélszámítógépek rendszereire.

   A telepítéshez válasszuk az Egyéni telepítés (Custom Install) lehetőséget.
   Az összekötéssel kapcsolatos részleteket a Beüzemelési útmutató „A szoftver telepítése” című részében találhatjuk meg.

   Megjegyzés

   - A telepítés során megjelenik egy, a nyomtató bekapcsolását kérő ablak. A telepítés befejezéséhez kattintsunk a Kézi kiválasztás (Manual Selection) lehetőségre, és válasszunk ki egy megfelelő portot.

2. Indítsuk el a varázslót.

   Válasszuk a Start menü -> Hálózat (Network) -> Nyomtató hozzáadása (Add a printer) pontot.
   Megnyílik a Nyomtató hozzáadása (Add Printer) ablak.

3. Adjunk hozzá egy nyomtatót.

   Válasszuk a Hálózati, vezeték nélküli vagy Bluetooth rendszerű nyomtató hozzáadása (Add a network, wireless or Bluetooth printer) elemet, és kattintsunk annak a nyomtatónak az ikonjára, melyet a nyomtatókiszolgálón megosztottnak állítottunk be, majd kattintsunk a Tovább (Next) gombra.

   Megjegyzés

   - Ha a nyomtató ikonja nem látható, ellenőrizzük, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e a nyomtatókiszolgálóhoz.

   - Beletelhet egy kis időbe, amíg a nyomtató ikonja megjelenik.

4. Fejezzük be a beállítást.

   A képernyőn látható utasítás alapján hajtsuk végre a megfelelő műveletet, majd kattintsunk a Befejezés (Finish) gombra.
   A megosztott nyomtató számára létrejön egy ikon a Nyomtatók (Printers) ablakban.

   Ezzel készen van a beállítás az ügyfél rendszereken. Ezután megoszthatjuk a nyomtatót a hálózaton.

## Windows XP és Windows 2000 rendszeren

1. Telepítsük a nyomtatóillesztőt az ügyfélszámítógépek rendszereire.

   A telepítéshez válasszuk az Egyéni telepítés (Custom Install) lehetőséget.
   Az összekötéssel kapcsolatos részleteket a Beüzemelési útmutató „A szoftver telepítése” című részében találhatjuk meg.

   Megjegyzés

   - A telepítés során megjelenik egy, a nyomtató bekapcsolását kérő ablak. A telepítés befejezéséhez kattintsunk a Kézi kiválasztás (Manual Selection) lehetőségre, és válasszunk ki egy megfelelő portot.

2. Indítsuk el a varázslót.

   - Windows XP rendszeren válasszuk a Start menü -> Vezérlőpult (Control Panel) -> Nyomtatók és más hardverek (Printers and Other Hardware) -> Nyomtatók és faxok (Printers and Faxes) -> Nyomtató hozzáadása (Add a printer) parancsot.

   - Windows 2000 esetén válasszuk a Start menü -> Beállítások (Settings) -> Nyomtatók (Printers) -> Nyomtató hozzáadása (Add a printer) pontot.

   Ha megjelenik a Nyomtató hozzáadása – üdvözli a varázsló (Welcome to the Add Printer Wizard) képernyő, kattintsunk a Tovább (Next) gombra.

3. Adjunk hozzá egy nyomtatót.

   Válasszuk a Hálózati vagy egy másik számítógéphez csatlakoztatott nyomtató (A network printer, or a printer attached to another computer) (Windows XP) vagy a Hálózati nyomtató (Network printer) (Windows 2000) lehetőséget, majd kattintsunk a Tovább (Next) gombra.

   Az Adjon meg egy nyomtatót (Specify a Printer) (Windows XP) vagy a Nyomtató helyének meghatározása (Locate Your Printer) (Windows 2000) ablakban kattintsunk a Tovább (Next) gombra, majd keressük meg a nyomtatókiszolgálót.

   Kattintsunk annak a nyomtatónak az ikonjára, melyet a nyomtatókiszolgálón megosztottnak állítottunk be, majd kattintsunk a Tovább (Next) gombra.

   Megjegyzés

   - Ha a nyomtató ikonja nem látható, ellenőrizzük, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e a nyomtatókiszolgálóhoz.

4. Fejezzük be a beállítást.

   A képernyőn látható utasítás alapján hajtsuk végre a megfelelő műveletet, majd kattintsunk a Befejezés (Finish) gombra.
   A megosztott nyomtató számára létrejön egy ikon a Nyomtatók és faxok (Printers and Faxes) (Windows XP) vagy a Nyomtatók (Printers) (Windows 2000) ablakban.

   Ezzel készen van a beállítás az ügyfél rendszereken. Ezután megoszthatjuk a nyomtatót a hálózaton.

A lap tetejére