Расширенное руководство > Устранение неполадок > Принтер работает, но подача чернил не производится

# Принтер работает, но подача чернил не производится

- Проверка 1. Засорены сопла печатающей головки?

  Чтобы проверить, правильно ли выполняется подача чернил из сопел печатающей головки, напечатайте образец для проверки сопел.

  В разделе Регулярное обслуживание изложены процедуры «Печать образца для проверки сопел», «Очистка печатающей головки» и «Глубокая очистка печатающей головки».

  - Если образец для проверки сопел печатается неправильно:

    После очистки печатающей головки напечатайте образец для проверки сопел и оцените его.

  - Если проблема не устранена после двукратной очистки печатающей головки:

    Выполните глубокую очистку печатающей головки

    Если неполадка не устранена после глубокой очистки печатающей головки, выполните ее еще раз.

  - Если неполадка не устранена после двукратной глубокой чистки печатающей головки:

    Возможно, закончились чернила. Замените картридж FINE.

- Проверка 2. Правильно ли установлен картридж FINE?

  Удалите картридж FINE, затем установите его снова. Результаты печати могут улучшиться после переустановки картриджа FINE.

  Также проверьте, удалена ли защитная пленка (A).

- Проверка 3. Если в картридже FINE закончились чернила, замените его.

Наверх