Avanceret vejledning > Vedligeholdelse > Vedligeholdelse fra computeren > Rensning af papirfødningsrullerne

# Rensning af papirfødningsrullerne

Funktionen til rensning af papirfødningsrullerne gør det muligt at rense papirfødningsrullerne. Udfør rensningen af papirfødningsrullerne, når der sidder papirpartikler fast på papirfødningsrullen eller papiret ikke indføres korrekt.

Sådan renses papirfødningsrullerne:

## Rensning af printerruller

1. Klargøring af printeren

   Fjern alle papirark fra den bageste bakke.

2. Åbn installationsvinduet for printerdriveren

3. Klik på Rensning af printerruller (Roller Cleaning) på fanen Vedligeholdelse (Maintenance).

   Bekræftelsesmeddelelsen vises.

4. Udførelse af rensningen af papirfødningsrulle

   Kontroller, at printeren er tændt, og klik på OK.
   Rensningen af papirfødningsrullen starter.

5. Fuldførelse af rensningen af papirfødningsrulle

   Når rullerne er standset, skal du følge anvisningen i meddelelsen, lægge tre ark almindeligt papir i den bageste bakke og klikke på OK.

   Papiret skubbes ud, og rensningen af printerrullerne er fuldført.

Gå til toppen af siden