Petunjuk Lanjut > Penyelesaian Masalah > Kertas Macet

# Kertas Macet

catatan

- Apabila Anda perlu mematikan pencetak untuk mengeluarkan kertas yang macet selama pencetakan, tekan tombol RESUME/CANCEL untuk membatalkan tugas pencetakan sebelum mematikan pencetak.

## Apabila kertas macet di dalam Selot Output Kertas atau Tatakan Belakang:

Keluarkan kertas dengan mengikuti prosedur di bawah ini.

1. Pelan-pelan tarik kertas keluar, dari Tatakan Belakang ataupun dari Selot Output Kertas, mana saja yang lebih mudah.

   catatan

   - Apabila kertas sobek dan sobekannya tertinggal di dalam pencetak, matikan pencetak, buka Penutup Depan, dan keluarkan kertas.

     Hati-hati jangan sampai menyentuh komponen di dalam pencetak.

     Setelah mengeluarkan semua kertas, tutuplah Penutup Depan, dan hidupkan lagi pencetak.

   - Apabila Anda tidak dapat menarik kertas keluar, matikan pencetak dan hidupkan kembali. Kertas dapat dikeluarkan secara otomatis.

2. Isi ulang kertas, dan tekan tombol RESUME/CANCEL pada pencetak.

   Apabila Anda mematikan pencetak pada langkah (1), semua tugas pencetakan dalam antrean dibatalkan. Cetak ulang bila perlu.

   catatan

   - Saat memasukkan ulang kertas, pastikan bahwa Anda menggunakan kertas yang sesuai dan memasukkannya dengan benar.

     Memasukkan Kertas

   - Kertas ukuran A5 lebih cocok untuk pencetakan dokumen yang hanya terdiri dari teks saja. Kami tidak menyarankan penggunaan kertas tersebut untuk mencetak dokumen dengan foto atau grafis, karena hasil cetakan mungkin menggulung dan menyebabkan kemacetan saat kertas keluar.

Apabila Anda tidak dapat mengeluarkan kertas atau kertas sobek di dalam pencetak, atau apabila kesalahan kemacetan kertas masih berlanjut meskipun telah mengeluarkan kertas, hubungi perwakilan layanan Canon.

## Pada hal lain:

Pastikan hal-hal berikut ini:

- Pemeriksaan 1: Apakah terdapat benda asing di dalam Tatakan Belakang atau di sekeliling Selot Output Kertas?

- Pemeriksaan 2: Apakah kertas menggulung?

  Pemeriksaan 3: Masukkan kertas setelah membetulkan bagian yang menggulung.

Halaman atas