進階指南 疑難排解

目錄 > 日常維護 > 清潔送紙滾軸

# 清潔送紙滾軸

若送紙滾軸髒污或附著紙屑，紙張可能不會正確送入。 在此情況下，請清潔送紙滾軸。 清潔會磨損送紙滾軸，因此請僅在必要時執行清潔。

需要準備︰三張A4或Letter大小的一般紙張

1. 確保電源已開啟，並從後端托盤中取出所有紙張。

1. 開啟印表機內容對話方塊。

請參見開啟印表機內容對話方塊(Windows)。

1. 清潔送紙滾軸。

(1) 按一下維護標籤。

(2) 按一下滾軸清潔。

(3) 確認顯示的訊息，並按一下確定。

清潔時，送紙滾軸將會轉動。

1. 確保送紙滾軸停止轉動。 出現訊息時，載入紙張。

在後端托盤中載入三張A4或Letter大小的一般紙張。

將紙張厚度調整桿置於左側。 請參見從前面看。

1. 確認顯示的訊息，並按一下確定。

印表機中載入的紙張將送入印表機並輸出。

印表機完成清潔送紙滾軸之前，請勿執行任何其他操作。

1. 出現完成訊息時，按一下確定。

若問題仍未解決，關閉印表機，斷開電源插頭，然後使用微濕棉花籤或類似物品擦拭位於後端托盤內右側的送紙滾軸(A)。 清潔時沿箭頭(B)方向手動轉動滾軸。 請勿用手指觸摸滾軸；使用棉花籤轉動送紙滾軸。 若這樣問題仍未解決，請聯絡Canon服務中心。

1. 確保電源已開啟，並從後端托盤中取出所有紙張。

1. 開啟Canon IJ印表機工具程式(Canon IJ Printer Utility)對話方塊。

請參見開啟Canon IJ印表機工具程式(Macintosh)。

1. 清潔送紙滾軸。

(1) 確保在快顯功能表中選擇了清潔(Cleaning)。

(2) 按一下滾軸清潔。

(3) 確認顯示的訊息，並按一下確定。

清潔時，送紙滾軸將會轉動。

1. 確保送紙滾軸停止轉動。 出現訊息時，載入紙張。

在後端托盤中載入三張A4或Letter大小的一般紙張。

將紙張厚度調整桿置於左側。 請參見從前面看。

1. 確認顯示的訊息，並按一下確定。

印表機中載入的紙張將送入印表機並輸出。

印表機完成清潔之前，請勿執行任何其他操作。

若問題仍未解決，關閉印表機，斷開電源插頭，然後使用微濕棉花籤或類似物品擦拭位於後端托盤內右側的送紙滾軸(A)。 清潔時沿箭頭(B)方向手動轉動滾軸。 請勿用手指觸摸滾軸；使用棉花籤轉動送紙滾軸。 若這樣問題仍未解決，請聯絡Canon服務中心。

頁首