Detaylı Kılavuz > Ek > Yazıcıyı Taşıma ve Saklama

# Yazıcıyı Taşıma ve Saklama

Yazıcıyı başka bir yere taşırken veya uzun süre kullanmamak üzere kaldırırken orijinal ambalajını kullanarak paketleyin.

Orijinal ambalaj malzemeleri elinizde değilse, yazıcıyı koruyucu malzeme kullanarak dikkatlice paketleyin ve sağlam bir kutunun içine yerleştirin.

dikkat

- Mürekkep sızabileceğinden ve yazıcıyı zarar verebileceğinden yazıcıyı eğik, dik veya baş aşağı taşımayın ya da muhafaza etmeyin.

1. Yazıcıyı kapatın.

2. Power lambasının kapalı olduğunu kontrol edin ve yazıcının fişini çekin.

   önemli

   - Power lambası yeşil yanarken veya yanıp sönerken yazıcının fişini prizden çekmeyin; aksi halde yazıcı zarar görebilir ve yazdıramaz hale gelebilir.

3. Kağıt Desteğini Kapatın.

4. Yazıcı kablosunu bilgisayardan ve yazıcıdan çıkarın, ardından güç prizi ile yazıcının bağlantısını kesin.

5. Taşıma sırasında açılmaması için yazıcıdaki tüm kapakları bantla yapıştırın. Ardından yazıcıyı bir naylon torbaya koyun.

6. Yazıcıyı paketlerken koruyucu malzemeleri yazıcıya yerleştirin.

   önemli

   - Yazıcıyı, HASSAS Kartuşlar yazıcıya takılı halde paketleyin.

   not

   - Kutuya okunaklı bir şekilde “KIRILACAK EŞYA” veya “DİKKATLİ TAŞIYIN” yazın.

Sayfa başına dön