Průvodce pro pokročilé uživatele > Dodatek > Přeprava a skladování tiskárny

# Přeprava a skladování tiskárny

Při přepravě nebo dlouhodobějším uskladnění tiskárnu zabalte do původních obalů.

Pokud nemáte původní obaly k dispozici, zabalte tiskárnu pečlivě do ochranných materiálů a umístěte ji do pevné krabice.

varování

- Tiskárnu nepřepravujte ani neskladujte šikmo, svisle ani vzhůru nohama, protože by mohl uniknout inkoust a tiskárnu poškodit.

1. Vypněte tiskárnu.

2. Ujistěte se, že kontrolka [Power] (Stav tiskárny) nesvítí, a odpojte tiskárnu.

   důležité

   - Neodpojujte tiskárnu, pokud kontrolka [Power] (Stav tiskárny) svítí nebo bliká zeleně, mohlo by dojít k poškození tiskárny.

3. Zavřete opěrku papíru.

4. Odpojte kabel tiskárny od počítače a tiskárny a potom od tiskárny odpojte napájecí kabel.

5. Zajistěte všechny kryty tiskárny lepicí páskou, aby se při přenášení neotevřely. Poté tiskárnu zabalte do plastikového pytle.

6. Při balení přiložte na obě strany tiskárny ochranný materiál.

   důležité

   - Tiskárnu skladujte s nainstalovanými kazetami FINE.

   poznámka

   - Krabici zřetelně označte nápisem "KŘEHKÉ" nebo "OPATRNĚ".

Začátek stránky