الدليل المتقدم > الملحق > نقل الطابعة وتخزينها

# نقل الطابعة وتخزينها

عند تغيير مكان الطابعة أو تخزينها لمدة طويلة، قم بتغليف الطابعة باستخدام مواد التغليف الأصلية.

إذا لم يكن لديك مواد التغليف الأصلية، فقم بتغليف الطابعة بعناية باستخدام مواد واقية ثم ضعها في صندوق متين.

تنبيه

- لا تقم بنقل الطابعة أو تخزينها في وضع مائل أو رأسي أو مقلوب، حيث قد يؤدي هذا إلى تسرب الحبر وتلف الطابعة.

1. قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

2. تأكد من أن مصباح [Power] (الطاقة) مطفأ وقم بفصل الطابعة.

   هام

   - لا تقم بفصل الطابعة عندما يكون مصباح [Power] (الطاقة) مضيئًا أو يومض باللون الأخضر، حيث قد يتسبب ذلك في عطل الطابعة أو تلفها، مما يجعل الطابعة غير قادرة على الطباعة.

3. أغلق دعامة الورق.

4. افصل كبل الطابعة عن الكمبيوتر وعن الطابعة، ثم افصل قابس الطاقة عن الطابعة.

5. استخدم شريط لاصق لتثبيت كافة الأغطية الموجودة على الطابعة لتجنب فتحها أثناء النقل. ثم قم بتغليف الطابعة في حقيبة بلاستيكية.

6. ضع المواد الواقية على الطابعة عند تغليفها.

   هام

   - قم بتغليف الطابعة مع استمرار تركيب خراطيش FINE بالطابعة.

   ملاحظة

   - ضع علامة "قابل للكسر" أو "يُنقل بعناية" على العبوة بوضوح.

أعلى الصفحة