Guía avanzada > Mantenimiento > Mantenimiento desde un equipo > Limpieza del interior de la impresora

# Limpieza del interior de la impresora

La función de limpieza de la placa inferior evita que se produzcan manchas en la cara posterior del papel. Realice la limpieza de la placa inferior antes de llevar a cabo la impresión a doble cara.
Realice también la limpieza de placa inferior si aparecen en la página impresa manchas de tinta distintas de los datos de impresión.

Para realizar la limpieza de la placa inferior, lleve a cabo el procedimiento que se indica a continuación:

## Limpieza de placa inferior

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora.

2. Haga clic Limpieza de placa inferior (Bottom Plate Cleaning) en la ficha Mantenimiento (Maintenance).

   Se abre el cuadro de diálogo Limpieza de placa inferior (Bottom Plate Cleaning).

3. Cargue papel en la impresora.

   Tal y como indica el cuadro de diálogo, doble el papel normal de tamaño A4 o Carta por la mitad en horizontal y, a continuación, desdóblelo.
   Cargue el papel en la bandeja posterior orientado verticalmente con la punta del doblez mirando hacia abajo.

4. Siga el procedimiento de limpieza de la placa inferior.

   Asegúrese de que la impresora esté encendida y haga clic en Ejecutar (Execute).
   Se iniciará la limpieza de la placa inferior.

Principio de página