## Если индикатор сначала горел зеленым (или синим) цветом, а несколько раз мигнул оранжевым,
произошла устранимая ошибка.

| Вспышки |  | Вспышки

Сосчитайте число вспышек оранжевым цветом и обратитесь к руководству по эксплуатации принтера.

## Если индикатор поочередно мигает оранжевым и зеленым (или синим) цветом,
произошла ошибка, для устранения которой необходимо обратиться в сервисный центр.

Поочередные вспышки оранжевым и зеленым (или синим) цветом

Произошла ошибка, для устранения которой, возможно, потребуется обратиться в сервисный центр.
Отключите кабель, соединяющий принтер с компьютером, выключите принтер и отключите шнур питания. Подождите немного и включите принтер.
Если ошибку не удалось устранить, обратитесь к региональному торговому представителю или в центр поддержки клиентов.