高级指南 > 从计算机中打印 > 使用其他应用程序软件打印 > 更改打印质量及修正图像数据 > 指定色彩修正 > 图像数据最佳化照片打印

# 图像数据最佳化照片打印

当打印使用数码相机拍摄的图像时，有时会觉得打印的色调与实际图像或在监视器上显示的图像色调有所差别。
要使打印结果尽可能的接近理想色调，必须选择一种最适合于所用的应用程序软件或符合您要求的打印方法。

## 色彩管理

每种设备(如数码相机、扫描仪、监视器和打印机)处理颜色的方法都不同。 色彩管理(色彩匹配)是一种将设备相关“色彩”作为普通色彩空间进行处理的方法。 对于Windows，操作系统中内置了被称为“ICM”的色彩管理系统。
一般使用sRGB和Adobe RGB作为普通色彩空间。 Adobe RGB较sRGB具有更广的色彩空间。

ICC配置文件将设备相关“色彩”转换成普通色彩空间。
通过使用ICC配置文件并执行色彩管理，您可以在打印机能够显示的色彩重现区域中描绘出图像数据的色彩空间。

## 选择适合于图像数据的打印方法

根据图像数据中的色彩空间(Adobe RGB或sRGB)或所使用的应用程序软件，建议使用的打印方法会有所不同。 有两种典型的打印方法。 请确认图像数据中的色彩空间(Adobe RGB或sRGB)和所使用的应用程序软件，然后选择符合您期望的打印方法。

- 要使用Canon数码照片色彩进行打印

  目标数据：sRGB数据
  打印方法：使用打印机驱动程序调整色彩

- 有效使用数据的色彩空间进行打印

  目标数据：Adobe RGB数据或sRGB数据
  应用程序软件：可以或无法指定ICC配置文件
  打印方法：使用ICC配置文件进行打印

页首