Avancerad handbok > Underhåll > Utföra underhåll från en dator > Rengöra skrivaren inuti

# Rengöra skrivaren inuti

Med funktionen för att rengöra bottenplattan kan du förhindra utsmetat bläck på papprets baksida. Rengör bottenplattan innan du använder dubbelsidig utskrift.
Rengör även bottenplattan om det förekommer smetigt bläck, som inte orsakats av utskriftsdata, på utskriften.

Så här använder du funktionen för att rengöra bottenplattan:

## Rengör bottenplatta

1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen

2. Klicka på Rengör bottenplatta (Bottom Plate Cleaning) på fliken Underhåll (Maintenance).

   Dialogrutan Rengör bottenplatta (Bottom Plate Cleaning) visas.

3. Fyll på vanligt papper i skrivaren

   Följ anvisningarna i dialogrutan: vik ett ark Vanligt papper av A4- eller Letter-format horisontellt och vik sedan upp det.
   Lägg in pappret i det bakre facket, i stående riktning och med kammen på vecket riktad nedåt.

4. Utför en rengöring av bottenplattan

   Kontrollera att skrivaren är påslagen och klicka på Utför (Execute).
   Rengöringen av bottenplattan påbörjas.

Överst