Guia Avançado > Apêndice > Transportando e Armazenando a Impressora

# Transportando e Armazenando a Impressora

Ao mudar a impressora de posição ou guardá-la por um longo período de tempo, embale-a utilizando o material de embalagem original.

Se você não tiver o material de embalagem original, embale-a cuidadosamente utilizando um material de proteção e coloque-a dentro de uma caixa resistente.

Cuidado

- Não transporte nem armazene a impressora em posição inclinada, vertical ou invertida, pois a tinta poderá vazar e danificá-la.

1. Desligue a impressora.

2. Confirme se o indicador luminoso de Alimentação (Power) está apagado e desconecte a impressora.

   Importante

   - Não desconecte a impressora enquanto o indicador luminoso de Alimentação (Power) estiver aceso ou piscando em verde, pois isso pode causar funcionamento incorreto ou danificar a impressora, impedindo-a de imprimir.

3. Feche o suporte do papel.

4. Desconecte o cabo da impressora do computador e da impressora e, em seguida, desconecte o plugue de alimentação da impressora.

5. Use fita adesiva para prender todas as tampas da impressora e evitar que elas se abram durante o transporte. Em seguida, embale a impressora em um saco plástico.

6. Encaixe o material de proteção na impressora ao embalá-la.

   Importante

   - Embale a impressora com os cartuchos FINE já instalados.

   Nota

   - Escreva claramente na caixa “FRÁGIL” ou “TRANSPORTAR COM CUIDADO”.

Topo da página