고급 가이드 > 유지 관리 > 컴퓨터에서 유지 관리 실행하기 > 용지 공급 롤러 청소하기

# 용지 공급 롤러 청소하기

공급 롤러 청소 기능을 사용하면 용지 공급 롤러를 청소할 수 있습니다. 용지의 일부분이 용지 공급 롤러에 붙어 용지가 제대로 공급되지 않는 경우에 공급 롤러 청소를 실행하십시오.

공급 롤러 청소를 실행하는 절차는 다음과 같습니다.

## 롤러 청소

1. 프린터 준비

   뒷면 트레이에서 모든 용지를 제거합니다.

2. 프린터 드라이버 설정 창 열기

3. 유지 관리 탭에서 롤러 청소 클릭

   확인 메시지가 나타납니다.

4. 용지 공급 롤러 청소 실행

   프린터가 켜져 있는지 확인하고 확인을 클릭합니다.
   용지 공급 롤러 청소가 시작됩니다.

5. 용지 공급 롤러 청소 완료

   롤러가 중지된 후, 메시지의 지시에 따라 뒷면 트레이에 보통 용지 세 장을 로드하고 확인을 클릭합니다.

   용지가 배출되고 공급 롤러 청소가 끝납니다.

맨 위로