進階指南 > 疑難排解 > 紙張未正確地送入

# 紙張未正確地送入

- 檢查1：載入紙張時，請確認以下各項。

  - 載入兩張或更多張紙時，載入前請先使紙張的邊緣對齊。

  - 載入兩張或更多張紙時，確保紙疊不超過紙張承托載入限量。

    但是，根據紙張類型或環境狀況(非常高或低的溫度和濕度)，紙張可能無法以此最大容量正確送入。 在此情況下，將每次載入的紙張數量少於紙張承托載入限量的一半。

  - 不論列印方向如何，請務必縱向載入紙張。

  - 載入紙張時，將紙張列印面向上載入。 將紙疊緊靠後端托盤右側對齊，並滑動導紙器使其剛好接觸到紙疊的左側邊緣。

    載入紙張

- 檢查2：檢查列印的紙張是否過厚或捲曲。

  載入紙張

- 檢查3：載入信封時，請確認以下各項。

  - 列印信封時，請參閱載入紙張，並在列印前準備好信封。
    準備好信封後，將其縱向載入。 若橫向載入信封，將無法正確地送入信封。

  - 將紙張厚度調整桿置於右側。
    載入紙張

- 檢查4：移除後端托盤中的異物。

- 檢查5：關閉印表機，開啟前蓋並取出異物。

  注意，請勿接觸印表機內部零件。

- 檢查6：清潔送紙滾軸。

  日常維護

  注釋

  - 清潔送紙滾軸會磨損送紙滾軸，因此請僅在需要時執行此步驟。

頁首