Guide d’utilisation avancée > Annexe > Transport et stockage de l'imprimante

# Transport et stockage de l'imprimante

Si vous devez déplacer l'imprimante ou la stocker pour un long moment, utilisez le matériel d'emballage d'origine.

Si vous n'avez plus ce matériel, emballez soigneusement l'imprimante avec du matériel de protection et placez-la dans un carton solide.

attention

- Ne transportez pas et ne posez pas l'imprimante sur un plan incliné, à la verticale ou à l'envers, car l'encre pourrait s'écouler et endommager l'imprimante.

1. Mettez l'imprimante hors tension.

2. Vérifiez que le témoin d'alimentation est éteint et débranchez l'imprimante.

   important

   - Ne débranchez pas l'imprimante si le témoin d'alimentation est allumé ou clignote en vert, car cela pourrait endommager l'imprimante ou perturber son fonctionnement.

3. Fermez le support papier.

4. Déconnectez le câble reliant l'ordinateur à l'imprimante, puis débranchez le cordon d'alimentation.

5. Utilisez du rouleau adhésif pour protéger tous les panneaux de l'imprimante et empêcher leur ouverture pendant le transport. Emballez ensuite l'imprimante dans du plastique résistant.

6. Fixez le matériel de protection à l'imprimante lors de l'emballage.

   important

   - Emballez l'imprimante en laissant en place les cartouches FINE installées.

   remarque

   - Apposez lisiblement sur le carton la mention FRAGILE ou MANIPULER AVEC PRECAUTION.

Haut de la page