คำแนะนำขั้นสูง > การบำรุงรักษา > การปฏิบัติการบำรุงรักษาจากคอมพิวเตอร์ > การทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษ

# การทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษ

ฟังก์ชันการทำความสะอาดลูกกลิ้งสามารถให้ท่านทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษ ปฏิบัติงานนี้เมื่อมีจุดเล็กๆ ติดไว้บนลูกกลิ้งป้อนกระดาษและกระดาษไม่สามารถใส่เข้าไปอย่างถูกต้อง

ขั้นตอนในการทำความสะอาดลูกกลิ้งมีดังต่อไปนี้

## การทำความสะอาดลูกกลิ้ง

1. จัดเตรียมเครื่องพิมพ์

   ลบกระดาษทั้งหมดออกจากเทรย์ด้านหลัง

2. เปิด หน้าต่างการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

3. คลิก การทำความสะอาดลูกกลิ้ง บนแท็บ การบำรุงรักษา

   ข้อความการยืนยันปรากฏขึ้น

4. ปฏิบัติการการทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษ

   ให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่ แล้วคลิก ตกลง
   การทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษเริ่มต้น

5. เสร็จการทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษ

   ลังจากลูกกลิ้งหยุดแล้ว ทำตามขั้นตอนในข้อความที่ปรากฏขึ้น ใส่กระดาษธรรมดาสามแผ่นลงในเทรย์ด้านหลัง และคลิก ตกลง

   กระดาษจะถูกส่งออกมา และการทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษจะเสร็จสมบูรณ์

ด้านบน