Videregående veiledning > Skrive ut fra en datamaskin > Skrive ut med annen programvare > Endre utskriftskvaliteten og korrigere bildedata > Angi fargekorrigering > Skrive ut med ICC-rofiler

# Skrive ut med ICC-profiler

Hvis bildedataene har en angitt ICC-profil, kan du bruke fargeområdet (Adobe RGB eller sRGB) for dataene ved utskrift.

Fremgangsmåten for konfigurering av skriverdriveren varierer avhengig av hvilket program du bruker til å skrive ut i.

## Skrive ut bildedata fra programmer som kan angi en ICC-profil

Når du bruker Adobe Photoshop, Canon Digital Photo Professional eller andre programmer der du kan angi en ICC-profil, kan du bruke fargebehandlingssystemet (ICM) i Windows når du skriver ut dataene. Du kan skrive ut redigerings- og retusjeringsresultatene for et program ved å bruke fargeområdet for ICC-profilen som er angitt i bildedataene.

For å kunne bruke denne utskriftsmetoden må du først bruke et program til å angi en ICC-profil i bildedataene. Hvis du trenger instruksjoner om hvordan du angir en ICC-profil i et program, se i håndboken for programmet du bruker.

1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper

2. Velg medietypen

   Velg papirtypen som er lagt i skriveren, i listen Meditype (Media Type) i kategorien Hoved (Main).

3. Velg utskriftskvaliteten

   Velg Høy (High), Standard (Standard) eller Rask (Fast) for Utskriftskvalitet (Print Quality).

4. Velg manuell fargejustering

   Velg Manuell (Manual) for Farge/Intensitet (Color/Intensity), og klikk på Angi... (Set...).
   Dialogboksen Manuell fargejustering (Manual Color Adjustment) åpnes.

5. Velg fargekorrigering

   Klikk på kategorien Avstemming (Matching), og velg ICM (ICM) for Fargekorrigering (Color Correction).

6. Angi de andre alternativene

   Klikk om nødvendig på kategorien Fargejustering (Color Adjustment) og juster fargebalansen for Cyan (Cyan), Magenta (Magenta) og Gul (Yellow). Juster deretter innstillingene for Lysstyrke (Brightness), Intensitet (Intensity) og Kontrast (Contrast), og trykk deretter på OK (OK).

7. Fullfør innstillingene

   Klikk på OK (OK) i kategorien Hoved (Main).
   Når du skriver ut, bruker skriveren fargeområdet for bildedataene.

Viktig!

- Hvis du skriver ut et bilde ved å angi en individuelt opprettet profil eller en profil for spesialpapir fra Canon, i et utskriftsprogram, velger du Ingen (None) under Fargekorrigering (Color Correction) i skriverdriveren.

## Skrive ut bildedata fra programmer som ikke kan angi en ICC-profil

Når du skriver ut fra et program der du ikke kan angi en ICC-profil, må du angi ICC-profilen i utskriftsinnstillingene for skriverdriveren, og deretter skrive ut dataene. Når du skriver ut Adobe RGB-data, kan du skrive ut dataene med fargeområdet Adobe RGB, selv om programmet ikke støtter Adobe RGB.

1. Åpne vinduet for skriverdriveregnskaper

2. Velg medietypen

   Velg papirtypen som er lagt i skriveren, i listen Meditype (Media Type) i kategorien Hoved (Main).

3. Velg utskriftskvaliteten

   Velg Høy (High), Standard (Standard) eller Rask (Fast) for Utskriftskvalitet (Print Quality).

4. Velg manuell fargejustering

   Velg Manuell (Manual) for Farge/Intensitet (Color/Intensity), og klikk på Angi... (Set...).
   Dialogboksen Manuell fargejustering (Manual Color Adjustment) åpnes.

5. Velg fargekorrigering

   Klikk på kategorien Avstemming (Matching), og velg ICM (ICM) for Fargekorrigering (Color Correction).

6. Velg registreringsprofil

   Velg en Registreringsprofil (Input Profile) som stemmer overens med fargeområdet for bildedataene.

   - For sRGB-data eller data uten en ICC-profil:

     Velg Standard (Standard).

   - For Adobe RGB-data:

     Velg Adobe RGB (1998).

   Viktig!

   - Hvis programmet angir en registreringsprofil, blir innstillingen for registreringsprofil i skriverdriveren ugyldig.

   - Hvis det ikke er installert noen ICC-profiler på datamaskinen, vises ikkeAdobe RGB (1998). Du kan installere ICC-profiler fra installasjons-CD-ROMen som fulgte med skriveren.

7. Angi de andre alternativene

   Klikk om nødvendig på kategorien Fargejustering (Color Adjustment) og juster fargebalansen for Cyan (Cyan), Magenta (Magenta) og Gul (Yellow). Juster deretter innstillingene for Lysstyrke (Brightness), Intensitet (Intensity) og Kontrast (Contrast), og trykk deretter på OK (OK).

8. Fullfør innstalleringen

   Klikk på OK (OK) i kategorien Hoved (Main).
   Dataene skrives ut med fargeområdet for de valgte bildedataene.

## Beslektede emner

Velge en kombinasjon av utskriftskvalitetsnivå og rastreringsmetode

Angi fargekorrigering

Justere fargebalansen

Justere lysstyrke

Justere intensitet

Justere kontrast

Øverst på siden