고급 가이드 > 부록 > 인쇄 영역

# 인쇄 영역

최상의 인쇄 품질을 보장하기 위해 프린터는 용지의 각 가장자리에 여백을 허용합니다. 실제 인쇄 가능 영역은 이 여백 내 영역입니다.

권장 인쇄 영역 : Canon은 이 영역 내에 인쇄할 것을 권장합니다.

인쇄 가능 영역 : 인쇄가 가능한 영역입니다.

그러나 이 영역에 인쇄하면 인쇄 품질이나 용지 공급의 정밀도에 영향을 미칠 수 있습니다.

참고

- 경계면 없는 인쇄

  - 경계면 없는 인쇄 옵션을 선택하여 여백 없이 인쇄할 수 있습니다.

  - 경계면 없는 인쇄를 수행할 때 인쇄된 이미지가 페이지 전체를 채우도록 확장되기 때문에 가장자리가 약간 잘릴 수 있습니다.

    경계면 없는 인쇄를 수행하려면 다음 용지를 사용하십시오.

    - 포토광택지 "Everday Use" GP-501

    - 포토광택지 GP-502

    - 포토 플러스 반광택지 SG-201

    - 포토 플러스 광택지 II PP-201

    - 프로포토용지 II PR-201

    - 무광택 포토 용지 MP-101

    위에서 언급하지 않은 용지로 경계면 없는 인쇄를 수행할 경우 인쇄 품질이 떨어지고(거나) 인쇄물의 색상이 변조될 수 있습니다.

    보통 용지에서 경계면 없는 인쇄를 수행하면 인쇄물의 품질이 떨어질 수 있습니다. 테스트 인쇄 시에만 보통 용지를 사용하십시오.

  - 용지 종류에 따라 경계면 없는 인쇄를 사용하면 용지의 상단과 하단 모서리 부분에서 인쇄 품질이 저하되거나 이 부분에 얼룩이 생길 수 있습니다.

Letter, Legal

편지 봉투

Letter, Legal, 편지 봉투 이외의 크기

맨 위로