Guia Avançado > Manutenção > Executando a Manutenção de um Computador > Alinhando a Posição da Cabeça de Impressão

# Alinhando a Posição da Cabeça de Impressão

A função de alinhamento da posição da cabeça de impressão corrige as posições de instalação da cabeça de impressão e aprimora os desvios das cores e das linhas.

O procedimento para executar o alinhamento da cabeça de impressão é o seguinte:

## Alinhamento da Cabeça de Impressão

1. Abra a janela de configuração do driver da impressora

2. Clique em Alinhamento da Cabeça de Impressão (Print Head Alignment) na guia Manutenção (Maintenance)

   Uma mensagem aparece.

3. Coloque papel na impressora.

   Mova a alavanca de espessura do papel para a esquerda e coloque uma folha de papel comum de formato A4 ou Letter na bandeja traseira.

4. Execute o alinhamento da cabeça

   Siga as instruções descritas na mensagem.
   A caixa de diálogo Alinhamento da Cabeça de Impressão (Print Head Alignment) é exibida.

5. Verifique o padrão impresso

   Insira os números dos padrões com o menor número de riscos nas caixas associadas.
   Clicar nos padrões com o menor número de riscos na janela de visualização definirá automaticamente os números nas caixas associadas.

   Depois de inserir todos os valores necessários, clique em [OK].

   Nota

   - Se você viu os resultados da impressão e ainda não consegue determinar qual é o padrão com o menor número de riscos, consulte o manual da sua impressora.

Topo da página