Guide d’utilisation avancée > Impression depuis un ordinateur > Impression avec d’autres logiciels d’application > Modification de la qualité d’impression et des données d’image > Définition de la correction des couleurs

# Définition de la correction des couleurs

Vous pouvez indiquer la méthode de correction des couleurs appropriée pour le type de document à imprimer.
En général, le pilote d'imprimante règle les couleurs à l'aide de la Photo couleur numérique Canon afin que les données soient imprimées avec les teintes que la plupart des gens préfèrent. Cette méthode convient à l'impression de données sRVB.

Si vous souhaitez effectuer une impression en utilisant l'espace chromatique des données sRVB ou Adobe RGB, sélectionnez l'option ICM. Si vous souhaitez utiliser une application pour spécifier un profil ICC, sélectionnez Aucune.

La procédure de réglage de la correction des couleurs est décrite ci-dessous :

1. Ouvrez la fenêtre de configuration du pilote d'imprimante

2. Sélectionnez le réglage des couleurs manuel

   Dans l’onglet Principal, sélectionnez Manuel pour Couleur/Intensité, et cliquez sur Définir....

   La boîte de dialogue Réglage des couleurs manuel apparaît.

3. Selectionnez la correction des couleurs

   Cliquez sur l’onglet Correspondance, sélectionnez le paramètre Correction des couleurs en fonction de vos besoins, puis cliquez sur OK.

   Correspondance pilote

     La photo couleur numérique Canon vous permet d'imprimer les données sRVB avec les teintes que la plupart des gens préfèrent.
     L’option Correspondance pilote est le paramètre par défaut pour Correction des couleurs.

   ICM

     Vous pouvez imprimer à l'aide de l'espace chromatique des données sRVB ou Adobe RGB.

   Aucune

     Le pilote d’imprimante n'effectue aucun réglage des couleurs. Sélectionnez cette option si vous spécifiez un profil créé séparément ou un profil pour du papier spécial Canon dans une application pour l'impression de données.

4. Terminez la configuration

   Cliquez sur OK dans l’onglet Principal.
   Lorsque vous lancez une impression, les données sont imprimées avec la méthode de réglage des couleurs spécifiée.

Important

- Si l’option ICM est désactivée dans l’application, vous ne pouvez pas sélectionner ICM pour Correction des couleurs , et il se peut que l’imprimante ne parvienne pas à imprimer les données d’image correctement.

- Lorsque la case Impression niveau de gris de l’onglet Principal est cochée, l’option Correction des couleurs est grisée et n’est pas disponible.

## Rubriques connexes

Impression photo optimale des données d’image

Réglage des couleurs avec le pilote d’imprimante

Impression avec les profils ICC

Haut de la page