Расширенное руководство Устранение неполадок

Содержание > Загрузка бумаги > Загрузка бумаги > Типы недопустимых печатных материалов

### Типы недопустимых печатных материалов

Нельзя использовать следующие типы бумаги. Использование подобной бумаги не только приведет к нежелательным результатам, но также пожет привести к застреванию бумаги или неисправности.

Сложенная, скрученная или помятая бумага

Влажная бумага

Слишком тонкая бумага (с весом менее 17 фунтов / 64 г/кв. м)

Слишком толстая бумага (обычная бумага, кроме подлинной бумаги Canon, весящая более 28 фунтов / 105 г/кв. м)

Бумага, тоньше открытки, включая обычную бумагу или блокнотную бумагу, нарезанную до небольших размеров (при печати на бумаге размером A5 или меньше)

Художественные открытки

Открытки с фотографиями или наклейками

Конверты с двойным клапаном (или клеящимися клапанами)

Конверты с рельефной или обработанной поверхностью

Конверты с тиснеными печатями

Конверты, клеящиеся клапаны которых увлажнены и стали клейкими

Любой тип бумаги с отверстиями

Бумага, не являющаяся прямоугольной

Скрепленная или склеенная бумага

Клейкая бумага

Бумага с блестками, и т.д.

Наверх