Laaja käyttöopas > Tulostaminen tietokoneesta > Tulostaminen muista sovellusohjelmistoista > Tulostuslaadun muuttaminen ja kuvatietojen korjaaminen > Värinkorjauksen määrittäminen > ICC-profiilien avulla tulostaminen

# ICC-profiilien avulla tulostaminen

Jos kuvatiedostolle on määritetty ICC-profiili, voit käyttää tiedoston väritilaa (Adobe RGB tai sRGB) tehokkaasti hyväksi tulostaessasi.

Tulostinajurin asetusten säätäminen vaihtelee tulostamiseen käytettävän sovellusohjelmiston mukaan.

## Kuvatiedoston tulostaminen sovellusohjelmistosta, jossa voidaan määrittää ICC-profiili

Kun käytät esimerkiksi Adobe Photoshop- tai Canon Digital Photo Professional -sovellusohjelmistoa, jossa voit määrittää ICC-profiilin, voit käyttää Windowsin värinsäätöjärjestelmää (ICM) tiedoston tulostamisen aikana. Voit tulostaa sovellusohjelmiston muokkaus- ja viimeistelytulokset käyttämällä tehokkaasti kuvatiedostoon määritettyä ICC-profiilin väritilaa.

Kun käytät tätä tulostustapaa, sinun on määritettävä ensin kuvatiedostolle ICC-profiili sovellusohjelmistossa. Ohjeita ICC-profiilin määrittämisestä sovellusohjelmistossa saat käyttämäsi sovellusohjelmiston käyttöoppaasta.

1. Avaa tulostinajurin asetusikkuna

2. Valitse tulostusmateriaalin tyyppi

   Valitse asetetun paperin tyyppi Päävalikko (Main) -välilehden Tulostusmateriaali (Media Type) -luettelosta.

3. Valitse tulostuslaatu

   Valitse Tulostuslaatu (Print Quality) -asetukseksi Korkea (High), Normaali (Standard) tai Nopea (Fast).

4. Valitse manuaalinen värien säätö

   Valitse Väri/Voimakkuus (Color/Intensity) -asetukseksi Manuaalinen (Manual) ja valitse Aseta... (Set...).
   Manuaalinen värien säätö (Manual Color Adjustment) -valintaikkuna tulee näyttöön.

5. Valitse värinkorjaus

   Valitse Sovitus (Matching) -välilehti ja valitse sitten Värinkorjaus (Color Correction) -asetukseksi ICM.

6. Määritä muut asetukset

   Tarvittaessa valitse Värin säätö (Color Adjustment) -välilehti ja säädä väritasapaino asetuksilla Syaani (Cyan), Magenta, Keltainen (Yellow), säädä asetuksia Kirkkaus (Brightness), Voimakkuus (Intensity) ja Kontrasti (Contrast) ja valitse sitten OK.

7. Suorita asetusten määritys loppuun

   Valitse Päävalikko (Main) -välilehdessä OK.
   Tulostin käyttää kuvatiedoston väritilaa tulostettaessa.

Tärkeää

- Jos haluat kuvaa tulostaessa määrittämää henkilökohtaisen tulostusprofiilin tai tulostusprofiilin tiettyä Canon-paperia varten sovellusohjelmassa, valitse Ei mitään (None) tulostinajurin Värinkorjaus (Color Correction) -valikosta.

## Kuvatiedoston tulostaminen sovellusohjelmistosta, jossa ICC-profiilia ei voida määrittää

Kun tulostat sovellusohjelmistosta, jossa ei voida määrittää ICC-profiilia, määritä ICC-profiili tulostinajurin tulostusasetuksissa ja tulosta tiedosto. Kun tulostat Adobe RGB -tiedostoa, voit tulostaa tiedoston Adobe RGB -väritilassa, vaikka sovellusohjelmisto ei tukisikaan Adobe RGB:tä.

1. Avaa tulostinajurin asetusikkuna

2. Valitse tulostusmateriaalin tyyppi

   Valitse asetetun paperin tyyppi Päävalikko (Main) -välilehden Tulostusmateriaali (Media Type) -luettelosta.

3. Valitse tulostuslaatu

   Valitse Tulostuslaatu (Print Quality) -asetukseksi Korkea (High), Normaali (Standard) tai Nopea (Fast).

4. Valitse manuaalinen värien säätö

   Valitse Väri/Voimakkuus (Color/Intensity) -asetukseksi Manuaalinen (Manual) ja valitse Aseta... (Set...).
   Manuaalinen värien säätö (Manual Color Adjustment) -valintaikkuna tulee näyttöön.

5. Valitse värinkorjaus

   Valitse Sovitus (Matching) -välilehti ja valitse sitten Värinkorjaus (Color Correction) -asetukseksi ICM.

6. Valitse syöttöprofiili

   Valitse kuvatiedoston väritilaa vastaava Syöttöprofiili (Input Profile).

   - Jos sRGB-tiedostossa tai muussa tiedostossa ei ole ICC-profiilia:

     Valitse Normaali (Standard).

   - Jos kyseessä on Adobe RGB -tiedosto:

     Valitse Adobe RGB (1998).

   Tärkeää

   - Jos sovellusohjelmistossa määritetään syöttöprofiili, tulostinajurin syöttöprofiiliasetus ei ole enää voimassa.

   - Jos tietokoneeseen ei ole asennettu ICC-profiileja, Adobe RGB (1998) ei ole näkyvissä. Voit asentaa ICC-profiileja tulostimen mukana toimitetulta [Setup CD-ROM/Asennus-CD-levyltä].

7. Määritä muut asetukset

   Tarvittaessa valitse Värin säätö (Color Adjustment) -välilehti ja säädä väritasapaino asetuksilla Syaani (Cyan), Magenta, Keltainen (Yellow), säädä asetuksia Kirkkaus (Brightness), Voimakkuus (Intensity) ja Kontrasti (Contrast) ja valitse sitten OK.

8. Suorita asetusten määritys loppuun

   Valitse Päävalikko (Main) -välilehdessä OK.
   Tiedosto tulostetaan valitun kuvatiedoston väritilassa.

## Muita aiheita

Tulostuslaatuasetuksen ja rasterointimenetelmän yhdistelmän valitseminen

Värinkorjauksen määrittäminen

Väritasapainon säätäminen

Kirkkauden säätäminen

Voimakkuuden säätäminen

Kontrastin säätäminen

Sivun alkuun