คำแนะนำขั้นสูง > การแก้ไขปัญหา > ผลการพิมพ์ไม่เป็นที่น่าพอใจ > สีไม่สม่ำเสมอหรือเป็นเส้น

# สีไม่สม่ำเสมอหรือเป็นเส้น

- ขั้นตอนตรวจสอบที่ 1: ตรวจสอบค่ากระดาษและคุณภาพการพิมพ์ว่าถูกต้องหรือไม่

  ผลการพิมพ์ไม่เป็นที่น่าพอใจ

- ขั้นตอนตรวจสอบที่ 2: พิมพ์รูปแบบตรวจหัวพิมพ์และดำเนินการบำรุงรักษาตามขั้นตอนที่จำเป็น เช่น การทำความสะอาดหัวพิมพ์

  พิมพ์รูปแบบตรวจหัวพิมพ์เพื่อตรวจว่าหมึกพ่นจ่ายจากหัวพิมพ์อย่างถูกต้องหรือไม่

  ดูรายละเอียดการพิมพ์รูปแบบตรวจหัวพิมพ์ การทำความสะอาดหัวพิมพ์ และการทำความสะอาดหัวพิมพ์อย่างละเอียดได้จาก การบำรุงรักษาตามปกติ

  - หากรูปแบบตรวจหัวพิมพ์พิมพ์ออกมาไม่ถูกต้อง:

    หลังดำเนินการล้างหัวพิมพ์ ให้พิมพ์รูปแบบตรวจหัวพิมพ์และตรวจผลงานพิมพ์ที่ได้

  - หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ หลังจากทำการล้างหัวพิมพ์แล้วสองครั้ง:

    ทำการล้างหัวพิมพ์อย่างละเอียด

    หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ หลังจากทำการล้างหัวพิมพ์อย่างละเอียดแล้ว ให้ลองทำการล้างหัวพิมพ์ใหม่อีกครั้ง

  - หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ หลังจากทำการล้างหัวพิมพ์อย่างละเอียดแล้วสองครั้ง:

    หมึกอาจจะหมดแล้ว เปลี่ยนคาร์ทริด FINE

- ขั้นตอนตรวจสอบที่ 3: ทำการจัดเรียงหัวพิมพ์

  การบำรุงรักษาตามปกติ

ด้านบนของหน้า