Bővített felhasználói kézikönyv Hibaelhárítás

Tartalom > Rendszeres karbantartás > A laptovábbító görgő tisztítása

# A laptovábbító görgő tisztítása

Ha a laptovábbító görgő beszennyeződik, vagy papírpor tapad hozzá, a készülék nem húzza be megfelelően a papírt. Ebben az esetben tisztítsa meg a laptovábbító görgőt. A tisztítás a görgő kopásával jár, ezért ezt a műveletet csak indokolt esetben végezze el.

A következőket kell előkészíteni: három darab A4 vagy Letter méretű normál papír

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva, és vegye ki a papírt a hátsó tálcából.

1. Nyissa meg a nyomtató tulajdonságait tartalmazó párbeszédpanelt.

Lásd: A Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel megnyitása (Windows).

1. Tisztítsa meg a laptovábbító görgőt.

(1) Kattintson a Karbantartás (Maintenance) füre.

(2) Kattintson a Görgőtisztítás (Roller Cleaning) elemre.

(3) Nyugtázza a kijelzett üzenetet, és kattintson az OK gombra.

A laptovábbító görgő a tisztítás során forog.

1. Győződjön meg arról, hogy a laptovábbító görgő forgása leállt. Az üzenet megjelenésekor tegyen papírt a készülékbe.

Helyezzen három A4-es vagy Letter méretű normál papírt a hátsó tálcába.

Állítsa a papírvastagsági kart a bal oldali állásba. Lásd: Elölnézet.

1. Nyugtázza a kijelzett üzenetet, és kattintson az OK gombra.

A nyomtató behúzza a betöltött papírt, majd kiadja.

Ne végezzen más műveletet a nyomtatóval a laptovábbító görgő tisztításának befejeződéséig.

1. Ha megjelenik a befejezését közlő üzenet, kattintson az OK gombra.

Ha a probléma a továbbra is fennáll, kapcsolja ki a nyomtatót, húzza ki a tápkábelt, majd törölje le a hátsó tálcán belül jobb oldalt található laptovábbító görgőt (A) egy megnedvesített pamut vagy ahhoz hasonló törlőronggyal. Tisztítás közben forgassa el kézzel a görgőt a nyíl irányában (B). Ne érintse meg puszta kézzel a görgőt, használjon pamutkendőt. Ha a probléma nem oldódik meg, lépjen kapcsolatba a Canon márkaszervizzel.

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva, és vegye ki a papírt a hátsó tálcából.

1. Nyissa meg a Canon IJ Printer Utility párbeszédpanelt.

Lásd: A [Canon IJ Printer Utility] segédprogram megnyitása (Macintosh).

1. Tisztítsa meg a laptovábbító görgőt.

(1) Válassza a legördülő menü Tisztítás (Cleaning) elemét.

(2) Kattintson a Görgőtisztítás (Roller Cleaning) elemre.

(3) Nyugtázza a kijelzett üzenetet, és kattintson az OK gombra.

A laptovábbító görgő a tisztítás során forog.

1. Győződjön meg arról, hogy a laptovábbító görgő forgása leállt. Az üzenet megjelenésekor tegyen papírt a készülékbe.

Helyezzen három A4-es vagy Letter méretű normál papírt a hátsó tálcába.

Állítsa a papírvastagsági kart a bal oldali állásba. Lásd: Elölnézet.

1. Nyugtázza a kijelzett üzenetet, és kattintson az OK gombra.

A nyomtató behúzza a betöltött papírt, majd kiadja.

Ne végezzen más műveletet a nyomtatóval a tisztítás befejeződéséig.

Ha a probléma a továbbra is fennáll, kapcsolja ki a nyomtatót, húzza ki a tápkábelt, majd törölje le a hátsó tálcán belül jobb oldalt található laptovábbító görgőt (A) egy megnedvesített pamut vagy ahhoz hasonló törlőronggyal. Tisztítás közben forgassa el kézzel a görgőt a nyíl irányában (B). Ne érintse meg puszta kézzel a görgőt, használjon pamutkendőt. Ha a probléma nem oldódik meg, lépjen kapcsolatba a Canon márkaszervizzel.

A lap tetejére