Průvodce pro pokročilé uživatele > Odstraňování problémů > Držák kazety FINE se nepohybuje do polohy pro výměnu

# Držák kazety FINE se nepohybuje do polohy pro výměnu

- Kontrola 1: Je vypnutá kontrolka [Power] (Stav tiskárny)?

  Zkontrolujte, jestli kontrolka [Power] (Stav tiskárny) svítí zeleně.

  Držák kazety FINE se nepřesune, dokud není zapnuto napájení. Pokud je kontrolka [Power] (Stav tiskárny) vypnutá, zavřete přední kryt a vypněte tiskárnu.

  Dokud kontrolka [Power] (Stav tiskárny) bliká zeleně, probíhá inicializace tiskárny. Počkejte, až kontrolka [Power] (Stav tiskárny) přestane blikat a bude svítit zeleně, a pak znovu otevřete přední kryt.

- Kontrola 2: Bliká kontrolka [Alarm]?

  Zavřete přední kryt, ověřte počet bliknutí kontrolky [Alarm], proveďte příslušnou akci k odstranění chyby a znovu otevřete přední kryt. Podrobné údaje o postupu řešení této chyby najdete v části Kontrolka [Alarm] bliká oranžově.

- Kontrola 3: Nebyl přední kryt otevřený 10 minut nebo déle?

  Pokud ponecháte přední kryt otevřený více než 10 minut, držák kazety FINE se přesune doprava, aby nedošlo k vyschnutí inkoustu. Zavřete a znovu otevřete přední kryt, aby se držák kazety FINE vrátil vlevo.

- Kontrola 4: Tiskla tiskárna nepřetržitě po dlouhou dobu?

  Zavřete přední kryt, počkejte okamžik a znovu ho otevřete.

  Pokud tiskárna dlouho nepřetržitě tiskne, tisková hlava se přehřeje a tiskárna přestane dočasně tisknout, aby byla ochráněna tisková hlava.

poznámka

- Otevřením předního krytu během tisku se držák kazety FINE přesune vpravo. Zavřete přední kryt a po dokončení tisku jej znovu otevřete.

Začátek stránky