Οδηγός λειτουργιών για προχωρημένους Αντιμετώπιση προβλημάτων

Περιεχόμενα > Τακτική συντήρηση > Αντικατάσταση του φυσιγγίου FINE

# Αντικατάσταση του φυσιγγίου FINE

Όταν τελειώσει η μελάνη ενώ η εκτύπωση βρίσκεται σε εξέλιξη, η λυχνία Alarm (Ένδειξη προσοχής) αναβοσβήνει τέσσερις φορές με πορτοκαλί χρώμα και το μήνυμα σφάλματος θα εμφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή σας. Βεβαιωθείτε για το ποια μελάνη έχει εξαντληθεί και αντικαταστήστε τη αμέσως με ένα νέο φυσίγγιο FINE.

Σημείωση Εάν εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος, επιβεβαιώστε το προβαλλόμενο μήνυμα και λάβετε τα κατάλληλα μέτρα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο κομμάτι"Λυχνία αναβοσβήνει τέσσερις φορές: Η μελάνη έχει εξαντληθεί." της ενότητας "Η λυχνία Ένδειξης προσοχής αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα" στην "Αντιμετώπιση προβλημάτων" του ηλεκτρονικού εγχειριδίου: Οδηγός λειτουργιών για προχωρημένους.

Για πληροφορίες σχετικά με συμβατά φυσίγγια FINE, ανατρέξτε στο έντυπο εγχειρίδιο: Ξεκινώντας.

### Έλεγχος της κατάστασης μελάνης

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της μελάνης κάθε φυσιγγίου FINE στην παρακολούθηση κατάστασης εκτυπωτή (Windows) και στο Canon IJ Printer Utility (Macintosh).

Σημείωση Στον εκτυπωτή έχει τοποθετηθεί διάταξη ανίχνευσης της στάθμης μελάνης για τον καθορισμό της μελάνης που απομένει. Ο εκτυπωτής θεωρεί ότι η μελάνη είναι γεμάτη όταν γίνεται τοποθέτηση ενός νέου φυσιγγίου FINE και έπειτα ξεκινά την ανίχνευση της στάθμης της μελάνης που απομένει. Αν τοποθετήσετε ένα χρησιμοποιημένο φυσίγγιο FINE, η ένδειξη της στάθμης μελάνης ενδέχεται να είναι λανθασμένη. Στην περίπτωση αυτή, οι πληροφορίες στάθμης μελάνης θα είναι απλώς ενδεικτικές.

(A) Ελέγξτε αν εμφανίζεται κάποιο σύμβολο στην οθόνη.

Μελάνη με ένδειξη (Χαμηλή στάθμη μελάνης) εξαντλείται. Μπορείτε να συνεχίσετε την εκτύπωση για λίγο, αλλά προτείνουμε να έχετε έτοιμο ένα νέο φυσίγγιο FINE.

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να ανοίξετε τις οθόνες επιβεβαίωσης.

(1) Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου [Printer Properties/ιδιότητες εκτυπωτή].

Ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του πλαισίου διαλόγου [Printer Properties/ιδιότητες εκτυπωτή] (Windows).

(2) Κάντε κλικ στην καρτέλα Συντήρηση (Maintenance) και στη συνέχεια στο Προβολή κατάστασης εκτυπωτή (View Printer Status).

Για να επιβεβαιώσετε τις πληροφορίες για τη στάθμη της μελάνης, κάντε κλικ στο μενού Λεπτομέρειες μελάνης (Ink Details).

Σημείωση Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε την παρακολούθηση κατάστασης εκτυπωτή κάνοντας κλικ στην επιλογή Εκτυπωτής Canon XXX (Canon XXX Printer) (όπου "XXX" το όνομα του εκτυπωτή σας) που εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών κατά την εκτύπωση.

(1) Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου [Canon IJ Printer Utility].

Ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του [Canon IJ Printer Utility] (Macintosh).

(2) Επιλέξτε Πληροφορίες στάθμης μελάνης (Ink Level Information) από το αναδυόμενο μενού.

Για να επιβεβαιώσετε τις πληροφορίες για τη στάθμη της μελάνης, κάντε κλικ στο Λεπτομέρειες μελάνης (Ink Details).

Μετάβαση στην αρχή της σελίδας