Avancerad handbok > Bilaga > Ansluta skrivaren i nätverket > Begränsningar vid utskrift via nätverk

# Begränsningar vid utskrift via nätverk

Det finns vissa begränsningar om du använder skrivaren i ett nätverk. Kontrollera begränsningarna för den miljö du använder.

## Om du delar en skrivare i ett nätverk

- Ett meddelande om att utskriften har slutförts kan visas. Om du vill inaktivera meddelandevisningen gör du enligt beskrivningen nedan.

  - I Windows Vista:

    Tryck på Alt-tangenten från fönstret Skrivare (Printers) i klientsystemet. Öppna Kör som administratör (Run as administrator) -> Serveregenskaper... (Server Properties...) från menyn Arkiv (File) som visas.

    Avmarkera Visa informationsmeddelanden för nätverksskrivare (Show informational notifications for network printers) på fliken Avancerat (Advanced) och starta sedan om datorn.

  - I Windows XP eller Windows 2000:

    Öppna Serveregenskaper (Server Properties) från menyn Arkiv (File) i fönstret Skrivare och fax (Printer and Faxes) i Windows XP eller fönstret Skrivare (Printers) i Windows 2000 på skrivarserversystemet.

    Avmarkera Meddela när fjärrdokument skrivs ut (Notify when remote documents are printed) på fliken Avancerat (Advanced) och starta sedan om datorn.

- Den dubbelriktade kommunikationen inaktiveras, vilket innebär att korrekt skrivarstatus inte kan visas.

  Om en användare på en klient öppnar dialogrutan med skrivardrivrutinsegenskaper och klickar på OK när kryssrutan Aktivera stöd för dubbelriktad kommunikation (Enable bidirectional support) på fliken Portar (Ports) är avmarkerad, inaktiveras stödet för dubbelriktad kommunikation på skrivarservern.
  Om så är fallet bör du se till att kryssrutan Aktivera stöd för dubbelriktad kommunikation (Enable bidirectional support) är ikryssad på både skrivarserversystemet och klientsystemet.

- När du skriver ut från ett klientsystem kan du inte använda Canon IJ Preview.

- Om funktionerna på fliken Underhåll (Maintenance) inte kan ställas in korrekt från klientsystemet, är de gråtonade. Ändra i så fall inställningarna från skrivarservern.

  När du ändrar inställningarna för skrivarservern bör du ta bort ikonen för den utdelade skrivaren från klientsystemet och sedan ange de delade inställningarna igen i klientsystemet.

## Om samma skrivardrivrutin är installerad på skrivarservern och på klienten som lokal skrivare:

- Nätverkets sökfunktion kan automatiskt skapa en ikon för nätverksskrivaren på klienten.

Överst