Guía avanzada Solución de problemas

Contenido > Mantenimiento > Cuando la impresión es borrosa o los colores no son los correctos

# Cuando la impresión es borrosa o los colores no son los correctos

Si los resultados de impresión están borrosos o los colores no se imprimen correctamente, es posible que los inyectores del cabezal de impresión (cartuchos FINE) estén atascados. Siga el procedimiento que se presenta a continuación para imprimir el patrón de prueba de los inyectores, comprobar su estado y, a continuación, limpiar el cabezal de impresión.

Si las líneas rectas impresas no están alineadas o el resultado de la impresión no es satisfactorio por cualquier otro motivo, es posible que la calidad de impresión mejore con la alineación del cabezal de impresión.

Precaución No aclare ni limpie los cartuchos FINE. Podría provocar problemas con los cartuchos FINE.

Nota Antes de realizar las operaciones de mantenimiento Compruebe si se ha agotado la tinta de un cartucho FINE. Consulte Comprobación del estado de la tinta. Compruebe que los cartuchos FINE están instalados correctamente. Consulte Sustitución de un cartucho FINE.

Asegúrese de que se ha quitado la cinta protectora naranja de la parte inferior del cartucho FINE.

Si la lámpara de alarma parpadea en naranja, consulte "Solución de problemas" en el manual en pantalla: Guía avanzada.

El aumento de la calidad de impresión en la configuración del controlador de impresora podría mejorar el resultado de la impresión.

Para obtener más información, consulte el manual en pantalla: Guía avanzada.

### Cuando los resultados de impresión son borrosos o irregulares:

> Paso 1 Consulte Impresión del patrón de prueba de los inyectores. Consulte Análisis del patrón de prueba de los inyectores. |  |
> Si no hay patrón: | Tras limpiar el cabezal de impresión, imprima y examine el patrón de prueba de los inyectores.
> Paso 2 Consulte Limpieza del cabezal de impresión. |
> Si el problema no se soluciona después de limpiar dos veces el cabezal de impresión: |  |
> Paso 3 Consulte Limpieza a fondo del cabezal de impresión. |
> Si el problema no se soluciona después de limpiar en profundidad dos veces el cabezal de impresión: |  |
> Paso 4 Consulte Sustitución de un cartucho FINE. |  |

### Cuando los resultados de impresión son irregulares, por ejemplo, las líneas rectas no están alineadas:

> Consulte Alineación del cabezal de impresión. |  |

Principio de página